
	ANEXO I


MEMORIAL DESCRITIVO

CEMITÉRIO MUNICIPAL – AMPLIAÇÃO – MÓDULO 02 E 03
CONSTRUÇÃO DE GAVETAS MORTUÁRIAS
OBJETO: 

O presente MEMORIAL DESCRITIVO tem por objetivo complementar e estabelecer as condições que regerão a aplicação e uso dos materiais a serem empregados na execução dos serviços.

Os serviços resumem-se na construção das fundações e drenagem do módulo 02 e construção total do módulo 03 das gavetas mortuárias, composta de quatro (4) pavimentos, mais a pavimentação e muros conforme projeto.
 A execução de todos os serviços contratados obedecerá rigorosamente às normas a seguir: a mão-de-obra será especializada e o acabamento esmerado; serão impugnados todos os trabalhos executados que não satisfaçam o Memorial Descritivo.
1. SERVIÇOS:


A execução deverá seguir rigidamente as indicações constantes no Projeto Arquitetônico e projetos complementares, e terá prazo de 150 dias para ser concluído.

Para o início da obra, a empresa deverá solicitar junto ao setor de engenharia o Termo de Início da Obra, bem como apresentar ART ou RRT de execução. A empresa deverá colocar placa na obra com o nome da empresa, registro no Crea, responsável técnico pela execução com número do Crea ou CAU, além do nome de destinação do prédio (AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL – GAVETAS MORTUÁRIAS).
2. FUNDAÇÃO:

A fundação será executada com três fiadas de pedra grês, sendo a primeira atravessada, que serão assentes com argamassa de cimento e areia traço 1:6. Sobre a pedra, será executada viga de baldrame medindo 20x30cm, armada com quatro ferros Ø10,0mm2 e estrivada com ferro Ø4.2mm2 a cada 15cm. O concreto terá fck 15Mpa e traço 1:3:4. A viga será impermeabilizada com pixe espalhado à quente e polvilhado com areia grossa. O aterro das fundações será com material de jazida licenciado, que deverá ser abundantemente molhado e apiloado. O nível o piso será fornecido pelo departamento de engenharia da Prefeitura, quando do início da obra.
3. ALVENARIA:


As alvenarias serão executadas com blocos cerâmicos de 6 furos, com espessura de 20cm, assentes com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:8, obedecendo as dimensões e alinhamento do projeto. Tomar-se-á o cuidado para que os blocos fiquem perfeitamente alinhados e prumados.


Sobre as alvenarias, será executado viga de respaldo de concreto armado com quatro ferros Ø 8,0mm2, estrivada com ferro Ø 4.2mm2 à cada 15cm. A viga terá a altura de 20cm pela largura da parede. O concreto terá fck de 15Mpa e traço 1:3:4.
4. LAJE: 

Engastada na viga de respaldo das alvenarias, serão colocadas lajes pré-fabricadas de boa qualidade, com tavelas cerâmicas, colocando-se as vigotas no sentido transversal as gavetas. Sobre a laje será colocada malha de ferro Ø 4.2mm a cada 20cm e após recoberta com concreto usinado fck 15Mpa, com 5cm de espessura.
5. INSTALAÇÕES HIDROS. – DRENAGEM E ELIMINAÇÃO DE GASES:

Todas as gavetas receberão tubos coletor de resíduos Ø 50mm, sendo estes ventilados por suspiro (TV) Ø 50mm, respaldado por filtro de carvão ativado conforme projeto. Todos os tubos coletores serão ligados a caixas coletores 50x50x30cm, que deverá ser impermeabilizada com manta asfáltica. As tampas serão de concreto devendo ficar perfeitamente vedadas e niveladas com o piso a ser executado.
6. COBERTURA E IMPERM EABILIZAÇÃO:

A laje de cobertura seguirá as dimensões e alinhamento do projeto e terão um balanço de 60cm sobre as tampas. O concreto será reguado para receber a impermeabilização.

A impermeabilização será com manta asfáltica 4mm soldada a fogo, fazendo-se antes a imprimação com material betuminoso.  Sobre a manta asfáltica, será executado proteção mecânica com contrapiso de concreto magro com 8cm de espessura e com caimento de 1% para o fundo das gavetas.
7. REVESTIMENTOS:

Todas as alvenarias e vigas, serão chapiscadas com cimento e areia traço 1:4 e com 7mm de espessura. Logo após, as alvenarias receberão reboco de cimento, areia e cal, traço 1:2:8, que será reguado e desempenado, devendo ficar perfeitamente aprumados. A laje de cobertura terá seu balanço rebocado, obedecendo o mesmo critério das alvenarias. 

8. PINTURA:


Todas as alvenarias externas serão lixadas, retocadas e após receberão uma demão de selador acrílico e tantas demãos quantas forem necessárias de tinta acrílica semi-brilho de boa qualidade em cores a serem definidas pela administração da obra. 
9. PAVIMENTAÇÃO:

Toda a área a ser pavimentada será decapada, fazendo-se a remoção total da grama. Após, será executado aterro com material de jazida até atingir os níveis solicitados pela administração da obra. A base será composta por colchão de pó de pedra com espessura de 8cm, que deverá ser abundantemente molhado e compactado.


A pavimentação será com blocos de concreto intertravados tipo holandês com 6cm de espessura. Para o assentamento será necessário a utilização de linha para garantir o nivelamento e esquadro da obra. Os recortes dos blocos para emendas e arremates, serão feitos com serra mármore ou policorte. Após a finalização do assentamento, deverá ser utilizado equipamento vibratório sobre o piso, para nivelá-lo, colocando-se na sequência camada de areia para rejunte. A empresa deverá apresentar laudo Relatório de Ensaio dos blocos intertravados, elaborado por empresa reconhecida na área, afim de comprovar a qualidade e resistência dos blocos.

10. MUROS:


Os muros seguirão as dimensões e alinhamento do projeto. A fundação será executada com três fiadas de pedra grês, sendo a primeira atravessada, que serão assentes com argamassa de cimento e areia traço 1:6. Sobre a pedra, será executada viga de baldrame medindo 20x30cm, armada com quatro ferros Ø10,0mm2 e estrivada com ferro Ø4.2mm2 a cada 15cm. O concreto terá fck 15Mpa e traço 1:3:4. A viga será impermeabilizada com pixe espalhado à quente e polvilhado com areia grossa. A cada 3,0m serão executadas sapatas de concreto armada com ferro Ø 8,mm a cada 10cm, medindo 40x40x40cm deixando-se espera para receber pilar de 20x20x300cm, que será armado com 4 ferros Ø 8,0mm e estrivado com ferro Ø 4.2mm a cada 15cm. As alvenarias serão com blocos cerâmicos de 6 furos, espessura de 20cm, que serão assentes com argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:8. O final das alvenarias serão respaldados por viga de concreto armada com 4 ferros Ø 8,0mm e estrivada com ferro Ø 4.2mm a cada 15cm, e com 15cm de altura pela largura do tijolo. Todo o muro será chapiscado com cimento e areia, traço 1:4 e após rebocado com argamassa de cal e areia média 1:3, mais 10% de cimento, que deverá ficar perfeitamente prumado e desempenado. No local assinalado em planta serão colocados dois vidro temperados com 10mm de espessura, medindo 2,10x1,50m.
9. LIMPEZA DA OBRA

A obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos.

                                                          ______________________________
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