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ANEXO I – Itens, Especificações, Quantitativos e Orçamento Referência
1 - Para os itens 01 ao 26, 28 ao 32 e 34 ao 85,  a PARTICIPAÇÃO  é EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP).
2 - Havendo diferença entre a especificação técnica do Edital e do CATMAT/CATSER prevalecerá a especificação do Edital.
3- Para os itens a seguir deverá ser apresentado, junto a proposta,  CATÁLOGO TÉCNICO (ou ficha técnica, ou link do site do fabricante que contenha as informações do produto), emitido pelo fabricante do produto que comprove que o item oferecido está de acordo com a descrição constante neste Edital :
3.1) Item 70- Cód GRP 64274 – Controlador EPM, Item 93 – Cód GRP 63673- Inversor de Frequência 30A, Item 94 – Cód GRP 63674- Inversor de Frequência 50A, Item 95 – Cód GRP 64275 – Inversor Solar Fotovoltáico Trifásico 380v Potência Nominal 25Kw, Item 96 - Cód GRP 64276 -Inversor Solar Fotovoltáico Trifásico 380v Potência Nominal 75Kw, Item 114- Cód GRP 62027 – Motobomba Centrígufa e Item 144 – Cód GRP 63239- Soft Starter 40 Cv
	ITEM
	CÓD.
	CATMAT
	DESCRIÇÃO DO OBJETO
	UNID
	QTD
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	1
	58029
	578
	Abraçadeira Cinta Plastica Fixadora 11 A 14mm Para Cabo Pp Pct 50 Unid
	Pacote
	100
	R$ 43,88
	R$ 4.388,00

	2
	55425
	578
	Abraçadeira De Nylon, Branca, Auto Travante, Tamanho 280 X 4,8 Mm - 100 Pç
	Pacote
	248
	R$ 14,32
	R$ 3.551,36

	3
	55426
	578
	Abraçadeira De Nylon, Branca, Auto Travante, Tamanho 640 X 12,0 Mm - 100 Pç
	Pacote
	182
	R$ 32,00
	R$ 5.824,00

	4
	54580
	2085
	Adaptador Displayport Para Vga -Cabo Adaptador Displayport Macho Para Vga Fêmea, Com Suporte A Resoluções De Até 1920x1080 (Full Hd), Padrão Displayport 1.1a Ou Superior. Deve Possuir Conectores Banhados A Ouro Ou Niquelados, Blindagem Contra Interferências Eletromagnéticas, Condutores Em Cobre E Revestimento Externo Em Pvc De Alta Resistência. Compatível Com Padrão Plug And Play, Sem Necessidade De Drivers Ou Alimentação Externa. Ideal Para Conversão De Sinal Digital Displayport Para Analógico Vga. Tamanho Mínimo De 15cm. 
	Unid
	4
	R$ 33,00
	R$ 132,00

	5
	62010
	16574
	Alça Pré Formada Para Rede De Distribuição Cabos Nus, 1/0 Awg, Conforme Especificações Tecnicas Cpfl Ged19254. 
	PEÇA
	100
	R$ 30,91
	R$ 3.091,00

	6
	62009
	16574
	Alça Pré Formada Para Rede De Distribuição Cabos Nus, 4/0 Awg, Conforme Especificações Tecnicas Cpfl Ged19254. 
	PEÇA
	100
	R$ 48,10
	R$ 4.810,00

	7
	48065
	642
	Arruela Lisa Galvanizada - 1/4
	Peça
	2750
	R$ 0,50
	R$ 1.375,00

	8
	47371
	642
	Arruela Lisa Galvanizada - 3/8
	Peça
	500
	R$ 0,52
	R$ 260,00

	9
	55441
	6336
	Balde Para Aterramento, Com Tampa, Padrão Rge, Cor Preto, Para Aplicação Em Aterramento Elétrico. Diâmetro Da Tampa 23cm, Altura 20cm.
	Peça
	120
	R$ 11,13
	R$ 1.335,60

	10
	55613
	3395
	Barramento (Borneira )Neutro Terra 12 Polos
	Peça
	98
	R$ 18,45
	R$ 1.808,10

	11
	63671
	408092
	Base De Montagem Trilho Din Relé Térmico Rt40
	PC
	10
	R$ 62,50
	R$ 625,00

	12
	63672
	408092
	Base De Montagem Trilho Din Relé Térmico Rt85
	PC
	10
	R$ 125,00
	R$ 1.250,00

	13
	47383
	586
	Base Para Relé Fotoelétrico: Deve Permitir Rotação Em 360º, Com Porca De Fixação, Corpo em polipropileno estabilizado contra radiações UV, com alta resistência ao impacto e aos agentes atmosféricos; Com sistema de fixação em suporte de aço galvanizado à fogo; Tensão de 220-240V, 60Hz; Cabos de ligação com comprimento mínimo de 50cm; Deve atender a NBR 5123 da ABNT e possuir certificação do Inmetro e seguir também as especificações do CEIP.
	Peça
	100
	R$ 13,33
	R$ 1.333,00

	14
	59924
	n/e
	Bateria Para Rádio Controle Scanreco Type 592, Tensão 7,2v, 2000 Ma/H
	Unid
	5
	R$ 1.035,00
	R$ 5.175,00

	15
	63690
	3475
	Bateria Recarregável 26650 De Li-Ion 3.7v-4.2v 38000mah
	PC
	30
	R$ 69,97
	R$ 2.099,10

	16
	59923
	3475
	Bateria Recarregável, Selada 12v - 12ah
	Unid
	15
	R$ 216,66
	R$ 3.249,90

	17
	53491
	3475
	Bateria Recarregável; Selada; 12 V -7ah
	Unid
	15
	R$ 150,00
	R$ 2.250,00

	18
	58579
	405844
	Bomba submersa 220v, fonte vazão 1950 L/H - Altura 2,10 metros, consumo 30w, isolamento a prova d'água IPX8, silenciosa.
	UN
	2
	R$ 256,72
	R$ 513,44

	19
	58580
	407982
	Bomba submersa 220v, fonte vazão 2740 L/H - Altura 2,45 metros, consumo 45w, isolamento a prova d'água IPX8, silenciosa. 
	UN
	2
	R$ 279,93
	R$ 559,86

	20
	58581
	448074
	Bomba submersa 220v, fonte vazão 5500 L/H - Altura 4,80 metros, consumo 40w, isolamento a prova d'água IPX8, silenciosa. Comprimento cabo 1,8 metros, peso 1,35 kg.
	UN
	2
	R$ 382,90
	R$ 765,80

	21
	63689
	364747
	Bomba Submersível Inox Monofasica – Potência: 450 Watts (0,61 Cv); – Tensão: 220v; – Vazão Máxima: 7.500 L/H; – Pressão Máxima: 7,5m; – Passagem De Sólidos: 35 Mm; – Submersão Máxima: 7 Metros; – Recalque: 3/4 Pol,– Carcaça: Aço Inox; – Motor: Ipx8. Para Drenar Agua Suja
	PC
	5
	R$ 1.670,00
	R$ 8.350,00

	22
	62022
	n/e
	Cabeçote De Manobra Anti Queda, Utilizado Para Manobra De Chave, Retirada E Intalação De Cartuchos Porta Fusiveis. Fabricados Em Matrerial Metlico Galvanizado, Possuir Sistema De Encaixe Universal Compativel Para Vara De Manobra. 
	PEÇA
	5
	R$ 543,00
	R$ 2.715,00

	23
	62023
	n/e
	Cabeçote De Manobra Chave Fusivel, Fabricado Em Liga De Aluminio,Possuir Sistema De Encaixe Universal Compativel Para Vara De Manobra 
	PEÇA
	5
	R$ 481,60
	R$ 2.408,00

	24
	62021
	n/e
	Cabeçote De Manobra Para Grampo De Aterramento, Fabricados Em Matrerial Metalico Galvanizado, Possuir Sistema De Encaixe Universal Compativel Para Vara De Manobra 
	PEÇA
	5
	R$ 484,67
	R$ 2.423,35

	25
	62639
	601921
	Cabo 6 Mm² Solar, Classe 5, De Acordo Com A Nbr 16612. Tensão Mínima De 1500 Vcc. Quantidade Em Metros Lineares E Cores A Serem Definidos No Pedido De Compra.
	METRO
	2950
	R$ 8,93
	R$ 26.343,50

	26
	53513
	15322
	Cabo De Cobre Flexível, Bitola 35 Mm² – C/ Dupla Capa De Isolação P/ (0,6/1kv) (Hepr – 90º C); Encordoamento Classe 5; Cabo Não Halogenado – Baixa Emissão De Fumaça E Gases Tóxicos; Cores: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro, Verde (A Serem Definidas Na Solicitação Do Material). Nbr 13248:2014; Certificação Inmetro
	METRO
	2000
	R$ 39,43
	R$ 78.860,00

	27
	53515
	15322
	Cabo De Cobre Flexível, Bitola 50 Mm² – C/ Dupla Capa De Isolação P/ (0,6/1kv), (Hepr – 90º C); Encordoamento Classe 5; Cabo Não Halogenado – Baixa Emissão De Fumaça E Gases Tóxicos; Cores: Preta, Branca, vermelha, azul claro, verde (a serem definidas na solicitação do material). NBR 13248:2014; Certificação INMETRO
	Metro
	2000
	R$ 54,25
	R$ 108.500,00

	28
	63233
	4007
	Cabo De Rede Cat-6 Blindado - Uso Interno,Cabo De 4 Pares Trançados, Blindado (Stp Ou Ftp) Com Fio Dreno Para Aterramento.Material Do Condutor: 100% Cobre (Não Será Aceito Alumínio Cobreado, Cca), Bitola 23 Awg (Ou 24 Awg Compatível);Isolamento Em Polietileno (Pe);Capa Externa Em Pvc Lszh (Low Smoke Zero Halogen) Ou Equivalente, Com Baixa Emissão De Fumaça E Gases Tóxicos;Suporte A Transmissão De Dados De 1 Gbps Em Até 100 Metros E De 10 Gbps Em Até 55 Metros, Frequência De 250 Mhz;Bobina De 305 M (Ou Equivalente Industrial) Com Marcação Sequencial Métrica Regressiva De 305 M A 0;Normas Aplicáveis: Ansi/Tia-568.2-D, Iso/Iec 11801 Classe E, Iec 60332-1, Iec 61034, Abnt Nbr 14565 e Rohs Compliance;Uso Indicado: Instalações Internas Em Tubulação Compartilhada Com Cabeamento De Energia Elétrica. Não Será Aceito Cabo Cftv.
	BOBINA
	8
	R$ 1.878,40
	R$ 15.027,20

	29
	63234
	4007
	Cabo De Rede Cat-6 Blindado E Com Cabo De Aço Mensageiro Para Uso Externo,Cabo De 4 Pares Trançados, Blindado (Stp/Ftp) Com Fio Dreno Para Aterramento;Material Do Condutor: 100% Cobre (Não Será Aceito Alumínio Cobreado, Cca), Bitola 23 Awg;Isolamento Em Polietileno (Pe);Capa Externa Em Pvc Lszh (Low Smoke Zero Halogen) Ou Equivalente, Com Baixa Emissão De Fumaça E Gases Tóxicos;Suporte A Transmissão De Dados De 1 Gbps Em Até 100 Metros E De 10 Gbps Em Até 55 Metros, Frequência De 250 Mhz;Bobina De 305 M (Ou Equivalente Industrial) Com Marcação Sequencial Métrica Regressiva De 305 M A 0;Normas Aplicáveis: Ansi/Tia-568.2-D, Iso/Iec 11801 Classe E, Iec 60332-1, Iec 61034, Abnt Nbr 14565 e Rohs Compliance;Construção Com Mensageiro De Aço Galvanizado Integrado (Instalação Aérea);Uso Indicado: Instalações Externas. Não Será Aceito Cabo Cftv.
	BOBINA
	4
	R$ 2.898,40
	R$ 11.593,60

	30
	63232
	208
	Cabo De Rede Utp Cat-5e ,Cabo De 4 Pares Trançados, Não Blindado (Utp);Material Do Condutor: 100% Cobre E Bitola 24 Awg (Não Será Aceito Alumínio Cobreado, Cca);Suporte A Transmissão De Dados De 1 Gbps Em Até 100 Metros, Frequência De 100 Mhz;Capa Externa Em Pvc Lszh (Low Smoke Zero Halogen) Ou Equivalente, Com Baixa Emissão De Fumaça E Gases Tóxicos;Fornecido Em Bobina De 305 M (Ou Equivalente Industrial) Com Marcação Sequencial Métrica Regressiva De 305 M A 0;Normas Aplicáveis: Tia/Eia-568-B, Iso/Iec 11801, Abnt Nbr 14565 e Rohs Compliance.Uso Indicado: Instalações Internas Em Cabeamento Estruturado De Rede De Dados E Voz. Não Será Aceito Cabo Cftv.
	BOBINA
	44
	R$ 940,71
	R$ 41.391,24

	31
	54111
	4047
	Cabo Hdmi Versão 2.0 • Tamanho: Mínimo 7 Metros E Máximo 8 Metros • Resoluções De Vídeo Suportada: 720p, 1080i, 1080p, 2160p E 4k@60hz • Compatível Com Formato 3d • Conectores Banhado À Ouro 24k • Protegido Com Blindagem • Taxa De Transferência Aproximada: 18 Gbps À 600mhz • Compatível Também Com Versões 2.0, 1.4, 1.3b, 1.3 • Retorno De Áudio 7.1 (Reprodução De Sons Em 32 Canais) • Garantia Mínima: 1 Ano-.
	Unid
	9
	R$ 113,33
	R$ 1.019,97

	32
	53514
	18604
	Cabo Unipolar De Cobre Flexível, Bitola 4 Mm² – C/ Dupla Capa De Isolação P/ (0,6/1kv) (Hepr – 90º C); Encordoamento Classe 5; Cabo Não Halogenado – Baixa Emissão De Fumaça E Gases Tóxicos; Cores: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro, Verde (A Serem Definidas Na Solicitação Do Material). Nbr 13248:2014; Certificação Inmetro
	METRO
	16400
	R$ 4,23
	R$ 69.372,00

	33
	53499
	18604
	Cabo Unipolar De Cobre, Bitola 1x16 Mm² – C/ Dupla Capa De Isolação P/ (0,6/1kv) (Hepr – 90º C); Encordoamento Classe 2; Cabo Não Halogenado – Baixa Emissão De Fumaça E Gases Tóxicos; Cores: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro, Verde (A Serem Definidas Na Solicitação Do Material). Nbr 13248:2014 
	METRO
	5200
	R$ 16,91
	R$ 87.932,00

	34
	55449
	4148
	Caixa Condulete C/ 5 Entradas ¿ 3/4¿, Em Pvc, Deve Incluir Todas As Tampinhas, Cor Cinza, Normas Nbr 5410 E Nbr 15465.
	Peça
	1692
	R$ 5,63
	R$ 9.525,96

	35
	55450
	4176
	Caixa De Montagem Pvc Com Tampa Transparente Em Policarbonato, Tamanho 300x200x170mm. Com Placa De Montagem Na Cor Laranja. Com Porta Removível E Abertura De 180º E Fechadura. Grau De Proteção Ip 67.
	Unid
	110
	R$ 332,00
	R$ 36.520,00

	36
	55456
	4148
	Caixa De Passagem Em Pvc 100mm X 100mm, De Sobrepor, Com Tampa E Parafusos, Na Cor Branca.
	Peça
	60
	R$ 37,50
	R$ 2.250,00

	37
	55455
	4148
	Caixa De Passagem Em Pvc, Com Tampa E Parafusos, Tamanho 150mm X 150mm X 80mm, Sobrepor, Cor Branca.
	Peça
	60
	R$ 40,00
	R$ 2.400,00

	38
	58010
	1560
	Campainha Sem Fio Preparada Para Ambiente Externo Com Bateria 9v
	Unid
	12
	R$ 86,00
	R$ 1.032,00

	39
	56858
	16327
	Carregador Bateria 12 V / 7a.
	Unid
	1
	R$ 648,88
	R$ 648,88

	40
	61993
	19195
	Chave Fusível Completa Com Base Tipo C Em Polimero, Com Suporte L, 100a Classe 15kv. Porta Fusível Deve Ser Fabricado Para Interromper Correntes De Alta Intensidade Sendo Utilizado Para Manobras De Até 300a. Especiticações De Acordo Com Ged 1343 E Ged 926 Da Cpfl 
	PEÇA
	30
	R$ 750,00
	R$ 22.500,00

	41
	61992
	19195
	Chave Fusível Completa Com Base Tipo C Em Porcelana, Com Suporte L, 100a Classe 15kv. Porta Fusível Deve Ser Fabricado Para Interromper Correntes De Alta Intensidade Sendo Utilizado Para Manobras De Até 300a. Especiticações De Acordo Com Ged 1343 E Ged 926 Da Cpfl 
	PEÇA
	30
	R$ 750,00
	R$ 22.500,00

	42
	48325
	4976
	Chuveiro Elétrico, 220 V, Potência Minima 4000 W
	UN
	15
	R$ 54,58
	R$ 818,70

	43
	58031
	5543
	Conduite Corrugado Sealtubo 3/4 Sem Alma Preto Rolo 25 Mt
	Rolo
	5
	R$ 295,00
	R$ 1.475,00

	44
	57976
	13544
	Conector Box 1'' Com Parafuso De Ajuste
	Unid
	975
	R$ 9,67
	R$ 9.428,25

	45
	63747
	326553
	Conector de Derivação Tipo Cunha C. Fabricado em liga de cobre de alta qualidade. Recomendado para derivações, condutor principal 8,20mm² a 12,74mm² e derivação de 1,74mm² a 5,10mm² de diâmetro 
	un
	1000
	R$ 12,87
	R$ 12.870,00

	46
	63744
	326553
	Conector de Derivação Tipo Cunha I. Fabricado em liga de cobre de alta qualidade. Recomendado para derivações, condutor principal 3,17mm² a 8,12mm² e derivação de 3,17mm² a 7,42mm² de diâmetro. 
	un
	1000
	R$ 14,63
	R$ 14.630,00

	47
	63745
	326553
	Conector de Derivação Tipo Cunha II. Fabricado em liga de cobre de alta qualidade. Recomendado para derivações, condutor principal 3,17mm² a 8,12mm² e derivação de 3,17mm² a 5,21mm² de diâmetro. 
	un
	1000
	R$ 13,93
	R$ 13.930,00

	48
	58016
	18925
	Conector De Emenda Tipo Wago 2 Polos 0-4mm
	Unid
	3000
	R$ 5,00
	R$ 15.000,00

	49
	58017
	18925
	Conector De Emenda Tipo Wago 2 Polos 6mm
	Unid
	1050
	R$ 7,47
	R$ 7.843,50

	50
	58014
	18925
	Conector De Emenda Tipo Wago 3 Polos 0-4mm
	Unid
	1000
	R$ 3,87
	R$ 3.870,00

	51
	58015
	18925
	Conector De Emenda Tipo Wago 3 Polos 6mm
	Unid
	1000
	R$ 7,20
	R$ 7.200,00

	52
	56799
	18925
	Conector Macho Rj 45 Cat 5 E – Pacote Com 10 Unidades
	PCT
	137
	R$ 4,00
	R$ 548,00

	53
	62640
	13544
	Conector Mc4 (Par) Para Cabos De 4mm A 6mm, Mínimo Ip-67. Corrente De Operação De Até 30a, Tensão Nominal Mínima De 1000vcc.
	PAR
	100
	R$ 20,00
	R$ 2.000,00

	54
	59948
	13544
	Conector Olhal 10mm²
	Unid
	100
	R$ 5,00
	R$ 500,00

	55
	59949
	13544
	Conector Olhal 16mm²
	Unid
	100
	R$ 5,00
	R$ 500,00

	56
	59945
	13544
	Conector Olhal 2,5mm²
	Unid
	100
	R$ 5,00
	R$ 500,00

	57
	59950
	13544
	Conector Olhal 25mm²
	Unid
	100
	R$ 8,00
	R$ 800,00

	58
	59951
	13544
	Conector Olhal 35mm²
	Unid
	100
	R$ 15,00
	R$ 1.500,00

	59
	59946
	13544
	Conector Olhal 4mm²
	Unid
	100
	R$ 5,00
	R$ 500,00

	60
	59952
	13544
	Conector Olhal 50mm²
	Unid
	100
	R$ 10,00
	R$ 1.000,00

	61
	59947
	13544
	Conector Olhal 6mm²
	Unid
	100
	R$ 5,00
	R$ 500,00

	62
	47488
	495
	Conector Para Haste De Aterramento De Aço Revestido De Cobre Circular 200/240 X Ø1,5 Cm
	PECA
	217
	R$ 17,42
	R$ 3.780,14

	63
	59956
	13544
	Conector Tipo Garfinho 10mm²
	Unid
	100
	R$ 8,00
	R$ 800,00

	64
	59953
	13544
	Conector Tipo Garfinho 2,5mm²
	Unid
	600
	R$ 3,00
	R$ 1.800,00

	65
	59955
	13544
	Conector Tipo Garfinho 6mm²
	Unid
	600
	R$ 4,00
	R$ 2.400,00

	66
	47771
	13544
	Conector Tipo Parafuso Fendido Para Cabo 16mm²
	PEÇA
	100
	R$ 11,00
	R$ 1.100,00

	67
	47904
	13544
	Conector Tipo Parafuso Fendido Para Cabo 50 Mm²
	PEÇA
	295
	R$ 30,00
	R$ 8.850,00

	68
	24540
	13544
	Conector Tipo Sak 10mm Trilho Din 35 Mm
	UN
	150
	R$ 40,00
	R$ 6.000,00

	69
	22434
	13544
	Conector Tipo Sak 16mm Poste Final Trilho Din 35 Mm
	UN
	150
	R$ 15,00
	R$ 2.250,00

	70
	64274
	19379
	Controlador EPM (Export Power Manager) para Kit Zero Grid, monitoramento do fluxo de energia  e controle de inversores fotovoltaicos on-grid trifásicos até 75 kW – 380V 50/60 Hz, com ajuste dinâmico de potência para impedir a injeção de energia excedente na rede, atendendo aos requisitos de zero exportação. O equipamento deverá operar por meio de medição bidirecional em tempo real, podendo integrar-se tanto por comunicação direta com o inversor (RS485, Ethernet, protocolo específico do fabricante ou sinal analógico) quanto por medição externa com medidor bidirecional. O sistema deverá apresentar precisão de controle que limite o erro máximo de exportação de 2% da potência nominal do inversor e tempo de resposta em até 2 segundos ou inferior. Inclui sensores de corrente e tensão dimensionados conforme a potência do sistema a ser monitorado. IP54 mínimo, alimentação em 220 Vca ou 24 Vcc com fonte inclusa. O equipamento deverá possuir interface de comunicação RS485, Ethernet ou Wi-Fi, e atender às normas ABNT NBR 5410, ABNT NBR 16274 e demais regulamentações aplicáveis. O fornecimento deverá incluir módulo controlador Zero Grid, transformadores de corrente compatíveis conforme a potência do sistema, mínimo de 20m de cabos para cada comunicação (RS485 e Internet), acessórios para integração, manual técnico em português, assistência técnica autorizada no Brasil e garantia mínima de 2 anos. Com sistema de monitoramento do auto consumo e Controle de Potência Reativa. 
	Unid
	3
	R$ 10.934,50
	R$ 32.803,50

	71
	63580
	6561
	Cordão Luminoso Tipo Pisca-Pisca Com Tecnologia Led, Destinado À Decoração Natalina De Ambientes Internos E Externos. Cor Da Luz: Branca Quente, Branca Fria Ou Colorida (Conforme Solicitação No Empenho). Especificações Mínimas: Tipo: Cordão De Luz Com Lâmpadas Led; Uso: Decorativo Para Árvores, Fachadas, Postes, Estruturas, Praças E Similares; Tensão De Alimentação: 220v Ou Bivolt Automático; Possuir Efeitos Luminosos (Ex.: Intermitente/Piscante), Podendo Incluir Função De Luz Fixa; Grau De Proteção Adequado Para Uso Externo, Resistente À Umidade E Intempéries; Comprimento Mínimo Do Cordão: 10 Metros; Deve Acompanhar Plugue Para Ligação À Rede Elétrica.
	Unid.
	150
	R$ 56,58
	R$ 8.487,00

	72
	62025
	19217
	Detector De Media Tensão Por Contato,Range De Tensão 70v A 1kv,Deve Conter Indicações Luminosas E Sonoras E Possuir Sistema De Encaixe Universal Compatível Para Vara De Manobra. 
	PEÇA
	12
	R$ 4.300,00
	R$ 51.600,00

	73
	55481
	4
	Disjuntor Tripolar Termomagnético De 100a, Padrão Din/Iec, Capacidade Mínima De Interrupção 5ka Em 220/380vac, Curva C, Fixação Em Trilho.
	Peça
	110
	R$ 139,33
	R$ 15.326,30

	74
	47524
	6462
	Eletroduto De Pvc Rígido De 1 ½” X 3 Metros Com Luva
	PEÇA
	78
	R$ 60,00
	R$ 4.680,00

	75
	47793
	6462
	Eletroduto De Pvc Rígido De ¾" X 3 Metros Com Luva
	PEÇA
	506
	R$ 25,19
	R$ 12.746,14

	76
	62000
	100
	Elo Fusivel 15k De Expulsão, 500mm, 15 Kv, Corrente Nominal 15a. Atender A Nbr 7282. Atender As Especificações Tecnicas Da Cpfl De Acordo Com Ged 954.Certificado Pelo Inmetro Ou Por Órgão Acreditado Pelo Inmetro 
	PEÇA
	100
	R$ 50,00
	R$ 5.000,00

	77
	61995
	100
	Elo Fusivel 3h De Expulsão, 500mm, 15 Kv, Corrente Nominal 3a. Atender A Nbr 7282. Atender As Especificações Tecnicas Da Cpfl De Acordo Com Ged 954. Certificado Pelo Inmetro Ou Por Órgão Acreditado Pelo Inmetro 
	PEÇA
	100
	R$ 49,50
	R$ 4.950,00

	78
	61996
	100
	Elo Fusivel 5h De Expulsão, 500mm, 15 Kv, Corrente Nominal 5a. Atender A Nbr 7282. Atender As Especificações Tecnicas Da Cpfl De Acordo Com Ged 954.Certificado Pelo Inmetro Ou Por Órgão Acreditado Pelo Inmetro 
	PEÇA
	100
	R$ 50,00
	R$ 5.000,00

	79
	61997
	100
	Elo Fusivel 6k De Expulsão, 500mm, 15 Kv, Corrente Nominal 6a. Atender A Nbr 7282. Atender As Especificações Tecnicas Da Cpfl De Acordo Com Ged 954.Certificado Pelo Inmetro Ou Por Órgão Acreditado Pelo Inmetro 
	PEÇA
	100
	R$ 50,00
	R$ 5.000,00

	80
	61998
	100
	Elo Fusivel 8k De Expulsão, 500mm, 15 Kv, Corrente Nominal 8a. Atender A Nbr 7282. Atender As Especificações Tecnicas Da Cpfl De Acordo Com Ged 954.Certificado Pelo Inmetro Ou Por Órgão Acreditado Pelo Inmetro 
	PEÇA
	100
	R$ 50,00
	R$ 5.000,00

	81
	62003
	19097
	Emenda Pré-Formada Para Cabos Ca 1/0 Awg, De Acordo Com Especificificações Tecnicad Cpfl Ged 17752. 
	PEÇA
	100
	R$ 50,00
	R$ 5.000,00

	82
	62006
	19097
	Emenda Pré-Formada Para Cabos Caa 1/0 Awg, De Acordo Com Especificificações Tecnicad Cpfl Ged 17752. 
	PEÇA
	100
	R$ 50,00
	R$ 5.000,00

	83
	62007
	19097
	Emenda Pré-Formada Para Cabos Caa 2 Awg, De Acordo Com Especificificações Tecnicad Cpfl Ged 17752. 
	PEÇA
	100
	R$ 50,00
	R$ 5.000,00

	84
	62005
	19097
	Emenda Pré-Formada Para Cabos Caa 4 Awg, De Acordo Com Especificificações Tecnicad Cpfl Ged 17752. 
	PEÇA
	100
	R$ 50,00
	R$ 5.000,00

	85
	62004
	19097
	Emenda Pré-Formada Para Cabos Caa 4/0 Awg, De Acordo Com Especificificações Tecnicad Cpfl Ged 17752. 
	PEÇA
	100
	R$ 50,00
	R$ 5.000,00

	86
	62636
	12136
	Estrutura Solar Para 4 Placas - Telhado Cerâmico, Contendo: 4 Perfis Suporte De 2,4m Alumínio, 16 Parafusos Sextavados M8, 16 Porcas M8x1,5, 8 Parafusos Cabeça-Martelo; 6 Grampos Intermediários 30 A 40 Mm Com Parafusos, 4 Grampos Terminais 30 A 40 Mm Com Parafusos, 8 Ganchos Articulados Para Telha Cerâmica, 16 Parafusos M6x55 P/Madeira (Rosca Soberba), 2 Junções U.
	Unid
	20
	R$ 1.500,00
	R$ 30.000,00

	87
	62635
	12136
	Estrutura Solar Para 4 Placas - Telhado Fibrocimento, Contendo: 04 Perfis Tipo H Alumínio 2400 Mm, 08 Chapas Horizontais 80 X 30 X 4,50mm De Aço Inox , 08 Parafusos Em Aço Inox Tipo Rosca Dupla - M-10 X 200mm, 24 Arruelas Circulares Em Aço Inox, 32 Porcas Sextavadas - M-10 Aço Inox, 08 Anéis De Vedação Para Parafuso Rosca Dupla Com Proteção U.V., 08 Parafusos T - M-10 X 025mm - Aço Inox, 08 Arruelas Circulares - Aço Inox, 08 Arruelas De Pressão - M-10 - Aço Inox, 04 Grampos Terminais 30 A 40 Mm Em Alumínio, 06 Grampos Intermediários 30 A 40 Mm – Alumínio, 04 Emendas – Alumínio, 08 Parafusos Sextavados Autobrocantes.
	Unid
	20
	R$ 1.500,00
	R$ 30.000,00

	88
	62637
	12136
	Estrutura Solar Para 4 Placas - Telhado Metálico, Contendo: 10 Perfil Planos De 55cm Em Alumínio, 6 Grampos Intermediários 30 A 40 Mm Com Parafusos, 40 Parafusos Autobrocantes. 
	Unid
	20
	R$ 1.500,00
	R$ 30.000,00

	89
	47700
	7543
	Fio Fe Aa 80 Para Telefone, Com Certificação Do Inmetro E Nbr 10
	Metro
	3000
	R$ 2,20
	R$ 6.600,00

	90
	47870
	18745
	Grampos Isolados. Caixa Com No Mínimo 25 Unidades
	CAIXA
	14
	R$ 18,00
	R$ 252,00

	91
	53538
	495
	Haste Terra Em Aço Cobreado 5/8" X 2,40m C/ Conector Para Aterramento
	Peça
	320
	R$ 76,15
	R$ 24.368,00

	92
	58024
	472
	Interuptor Simples Para Eletroduto Condulete Sobrepor Pvc 3/4 Com Tampa Espelho Interuptor Simples
	Unid
	24
	R$ 50,00
	R$ 1.200,00

	93
	63673
	625550
	Inversor De Frequencia 30 Amperes / 380 Volts Trifasico Com ; Saída Digital 1 Saída Coletor Aberto -- Comunicação Rs485 Modbus 7 Entradas Digitais Configuráveis V/F 1 Saída Coletor Aberto De Alta Frequência 1 Entrada Analógica De Tensão 0-10v 1 Entrada Analógica De Tensão 0-10v Ou Corrente 4-20ma 2 Saídas Analógicas De Tensão 0-10v Ou Corrente 4-20ma
	PC
	5
	R$ 15.983,00
	R$ 79.915,00

	94
	63674
	625550
	Inversor De Frequencia 50 Amperes / 380 Volts Trifasico Com ; Saída Digital 1 Saída Coletor Aberto -- Comunicação Rs485 Modbus 7 Entradas Digitais Configuráveis V/F 1 Saída Coletor Aberto De Alta Frequência 1 Entrada Analógica De Tensão 0-10v 1 Entrada Analógica De Tensão 0-10v Ou Corrente 4-20ma 2 Saídas Analógicas De Tensão 0-10v Ou Corrente 4-20ma
	PC
	5
	R$ 16.100,00
	R$ 80.500,00

	95
	64275
	12136
	Inversor solar fotovoltaico trifásico 380V com potência nominal mínima de 25 kW de saída, capaz de operar com potência aparente máxima de aproximadamente 27,7 kVA, frequência de 50/60 Hz (±5 Hz) e corrente máxima em torno de 40 A, com fator de potência ajustável entre 0,8 capacitivo e 0,8 indutivo e distorção harmônica total de corrente inferior a 3%. Deve apresentar eficiência máxima mínima de 98,7%, possuir grau de proteção mínimo IP65 e incluir proteções contra polaridade reversa em corrente contínua, surtos (CC Tipo II e CA Tipo III), curto-circuito em corrente alternada, monitoramento de resistência de isolamento, falhas de rede, corrente residual e função anti-ilhamento, além de chave seccionadora CC incorporada. Com comunicação via RS485, USB e Wi-Fi, possuir interface de exibição e ser compatível com sistema de monitoramento remoto gratuito ou com acesso liberado. Atender às normas vigentes para conexão à rede elétrica. Possuir Certificação Internacional no mínimo IEC 62116:2014. Declaração AFCI válida. Garantia mínima de 8 anos. 
	Unid
	2
	R$ 18.876,34
	R$ 37.752,68

	96
	64276
	12136
	Inversor solar fotovoltaico trifásico 380V com potência nominal mínima de 75 kW de saída, capaz de operar com potência aparente máxima de aproximadamente 83,5 kVA, frequência de 50/60 Hz (±5 Hz) e corrente máxima em torno de 112,5 A, com fator de potência ajustável entre 0,8 capacitivo e 0,8 indutivo e distorção harmônica total de corrente inferior a 3%. Deve apresentar eficiência máxima mínima de 98,7%, possuir grau de proteção mínimo IP65 e incluir proteções contra polaridade reversa em corrente contínua, surtos (CC Tipo II e CA Tipo III), curto-circuito em corrente alternada, monitoramento de resistência de isolamento, falhas de rede, corrente residual e função anti-ilhamento, além de chave seccionadora CC incorporada. Com comunicação via RS485, USB e Wi-Fi, possuir interface de exibição e ser compatível com sistema de monitoramento remoto gratuito ou com acesso liberado. Atender às normas vigentes para conexão à rede elétrica. Possuir Certificação Internacional no mínimo IEC 62116:2014. Declaração AFCI válida. Garantia mínima de 8 anos 
	Unid
	1
	R$ 28.926,33
	R$ 28.926,33

	97
	47554
	504
	Isolador Em Pvc Com Pregos 48 X 48
	PEÇA
	200
	R$ 5,00
	R$ 1.000,00

	98
	47825
	503
	Isolador Olhal Pequeno
	Peça
	120
	R$ 19,45
	R$ 2.334,00

	99
	62002
	503
	Isolador Tipo Pino Com Ferragem, Aplicação Em Classe De Tensão 15 Kv, Para Uso Externo. Com Espeficicações De Acordo Com Ged 2903 Da Cpfl. 
	PEÇA
	50
	R$ 120,00
	R$ 6.000,00

	100
	63774
	19095
	Lâmpada Bolinha incandescente Soquete E27, clara (transparente), 40W, formato G45, 220V, Luz branca.
	Un
	100
	R$ 5,02
	R$ 502,00

	101
	63775
	19095
	Lâmpada Bolinha LED Soquete E27, luz amarela quente (2700K a 3000K), 3W, bivolt, Formato G45
	Un
	400
	R$ 20,00
	R$ 8.000,00

	102
	55508
	8662
	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica 46w, Com As Seguintes Características: Base: E-27; Fluxo Luminoso: 2800 Lm Ou Maior; Temperatura De Cor: 6500ºk +- 10%; Índice De Reprodução De Cores: 80 Ou Maior; Vida Mediana 6000 Horas Ou Maior, Com Certificação, Inmetro, Garantia Mínima 01 Ano.
	Peça
	220
	R$ 50,00
	R$ 11.000,00

	103
	10410
	8662
	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica Com No Mínimo 58w, Com As Seguintes Características: Base: E-40; Fluxo Luminoso: 1200 Lm Ou Maior; Temperatura De Cor: 6500ºk +- 10%; 5u Ou Espiral; 220 Volts; Índice De Reprodução De Cores:80 Ou Maior; Vida Mediana 8000hs Ou Maior.
	Unid
	278
	R$ 135,18
	R$ 37.580,04

	104
	61987
	19095
	Lâmpada Led E27 7w Temperatura 3000k 100 A 240v 60hz
	Unid
	70
	R$ 32,50
	R$ 2.275,00

	105
	61986
	19095
	Lâmpada Led Modelo Halopim 2w 220v 60hz 3000k
	Unid
	20
	R$ 50,00
	R$ 1.000,00

	106
	63758
	19095
	Lâmpada Led Tubular 40w (Tubo Em Policarbonato), Em Formato T8, De 2385mm, Compatível Com Conectores De Lâmpadas T8 Fluorescentes Convencionais; Fluxo Luminoso Igual Ou Superior A 4.000 Lumens; Vida Útil Mínima De 20.000 Horas; Temperatura De Cor 6.500k;, Índice De Reprodução De Cor (Irc) Igual Ou Superior A 80;Fator De Potência (Fp) Igual Ou Superior 0,9;Funcionamento Em 60 Hz E 90 A 240 V, Podendo Ser Bivolt Ou Forma Alternativa, Desde Que Funcione Corretamente (Dentro Das Especificações Listadas De Fluxo Luminoso, Potência, Etc.) À Condição Operativa De 60 Hz E 90 E 240 V; Cobertura Da Lâmpada (Parte Translúcida Através Da Qual Se Emite A Luz) De Cor Leitosa.
	Un
	15
	R$ 52,55
	R$ 788,25

	107
	64125
	8712
	LANTERNA DE BUSCA OPERACIONAL/ HOLOFOTE PORTÁTIL, lanterna portátil de mão tipo holofote/searchlight para utilização em operações da Defesa Civil, atendimentos emergenciais, buscas, salvamentos, inspeções técnicas e atividades operacionais noturnas. 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS
a) Características Gerais
- Tipo holofote portátil/searchlight;
- Uso profissional e operacional contínuo; 
-Não serão aceitos equipamentos de uso doméstico, recreativo ou hobby;
- Possuir alça integrada para transporte;
- Possuir diâmetro frontal mínimo aproximado de 10 cm;
- Corpo confeccionado em material de alta resistência mecânica; 
-Estrutura resistente a impactos e intempéries;
- Empunhadura ergonômica e antiderrapante;
b) Alimentação e Recarga 
-Alimentação por bateria interna recarregável;
- Recarga obrigatória via USB; 
-Possuir entrada USB-C ou Micro USB; 
-Compatível com carregamento em tomadas USB veiculares 12V; 
-Acompanhar cabo USB para carregamento; 
-Autonomia mínima: 3 horas em potência máxima; • 8 horas em modo econômico; 
-Possuir indicador de nível de carga.
c) Resistência e Proteção
Grau de proteção mínimo IP65;
Resistência à chuva, poeira e intempéries; 
Resistência a quedas de no mínimo 1,5 metro; 
Adequada para uso externo contínuo em operações emergenciais.
d) Critérios de Aceitação
-O equipamento deverá ser novo e sem uso;
-A Administração poderá solicitar catálogo técnico ou ficha técnica do fabricante para comprovação das especificações;
- Serão aceitos equipamentos equivalentes ou superiores;
Não serão aceitos equipamentos classificados pelo fabricante como domésticos ou recreativos
	UN
	100
	R$ 234,92
	R$ 23.492,00

	108
	56882
	19095
	Lanterna Para Cabeça Recarregável. Com Clip De Fixação Para Capacete E Fita Elástica Para Fixação Na Cabeça. Corpo Em Abs Emborrachado. Deve Possuir 3 Opções De Iluminação, Deve Acompanhar Baterias De Lítio Recarregáveis, Tempo De Duração Da Bateria: 4-12 Horas. Com Carregador Com Alimentação 220vac. Com Certificação Ip54, Resistente A Água. Construída Em Led Cob, Luminosidade 125 Lumens. Giratória Em 180°.
	Unid
	232
	R$ 2,05
	R$ 475,60

	109
	18117
	
06792
	Luminária - Luminária de emergência autônoma em LED, mínimo 30 LEDs de alto-brilho, alimentação bivolt automática (100 a 240 Vca), acionamento automático na falta de energia, bateria interna recarregável, autonomia mínima de 3 horas em potência máxima e 6 horas em potência reduzida, fluxo luminoso mínimo de 55 lúmens, botão de teste, seletor de intensidade luminosa, instalação em parede, corpo em plástico ABS cor branca, grau de proteção mínimo IP20, acompanhada de manual e kit de fixação, atendendo à ABNT NBR 10898 e demais normas técnicas aplicáveis, com garantia mínima de 12 meses, dimensões mínimas20x5x3cm (ComprimentoxLarguraxAltura) 
	Unid
	1000
	R$ 16,63
	R$ 16.630,00

	110
	26768
	6792
	Luminária de emergência com suporte plástico (FNDE) -Luminária de emergência do tipo BALIZAMENTO, para sinalização de SAÍDA em LED, com placa acrílica transparente iluminada internamente com a palavra “SAÍDA”, destinada à indicação de rotas de fuga e saídas de emergência, alimentação bivolt automática 127-220Vca, acendimento automático na falta de energia elétrica, bateria interna recarregável selada livre de manutenção, autonomia mínima de 3 horas em funcionamento contínuo, alta visibilidade em ambientes internos, instalação sobreposta em parede ou teto, corpo em plástico ABS de alta resistência na cor branca, visor na cor verde com inscrição "SAÍDA" em destaque, grau de proteção mínimo IP20, acompanhada de kit de fixação e manual de instruções, atendendo à ABNT NBR 10898, ABNT NBR 13434 e demais normas técnicas aplicáveis, com garantia mínima de 12 meses, dimensões mínimas de 255 × 213 × 23 mm (comprimento × altura × espessura).
	Unid
	100
	R$ 75,32
	R$ 7.532,00

	111
	55355
	6792
	Luminária de emergência tipo farolete de LED - com dois projetores direcionáveis de alto brilho, alimentação bivolt automática 127-220Vca, acendimento automático na falta de energia elétrica, bateria interna recarregável selada livre de manutenção, autonomia mínima de 3 horas em potência máxima, fluxo luminoso mínimo de 1.200 lúmens, botão de teste, indicador de carga, instalação em parede, corpo em plástico ABS de alta resistência na cor branca, grau de proteção mínimo IP20, acompanhada de kit de fixação e manual de instruções, atendendo à ABNT NBR 10898 e demais normas técnicas aplicáveis, com garantia mínima de 12 meses, dimensões mínimas de 17 cm de largura, 16,2 cm de altura e 4 cm de comprimento.
	Unid
	200
	R$ 173,18
	R$ 34.636,00

	112
	56872
	N/E
	Luva Para Eletroduto De Encaixe Sem Rosca 3/4”.
	Peça
	289
	R$ 31,75
	R$ 9.175,75

	113
	56842
	N/E
	Mini Contator Auxiliar, Bobina 220vca, Corrente De 7a, Contatos 3na 1nf, Fixação Em Trilho Din. Certificação UL, Ce E Iso 9001.
	Unid
	20
	R$ 76,50
	R$ 1.530,00

	114
	62027
	3733
	Motobomba Centrífuga, Elétrica, Trifásica, 380v ¿ 60hz Potência Estimada 5,0 Cv , Altura Manométrica Minima 40 Mca , Vazão = 25 +/- 5 M3/H. Bitola Da Tubulação Sucção E Recalque 2 1/2” X 2 1/2”. Para Ser Utilizada Em Chafariz. 
	PECA
	40
	R$ 6.529,00
	R$ 261.160,00

	115
	11151
	9975
	Motor P/ Portao De Correr Com 2 Controles. Motor de portão eletrônico deslizante mínimo 1/3CV 220V, com 4 metros de cremalheira e 2 controles sem fio, tempo de abertura inferior a 15s – garantia de 1 ano
	Unid
	12
	R$ 923,33
	R$ 11.079,96

	116
	58056
	16988
	Nivel A Laser Automático Com Alcance 15m
	Unid
	16
	R$ 544,10
	R$ 8.705,60

	117
	59964
	N/E
	Nobreak 1200va - Tensão De Entrada: 220v - Tensão De Saída :110v - Forma De Onda: Semi-Senoidal Ou Senoidal - Bateria Estacionária 45ah Interna Ou Maior - Plugues De Entrada E Saídas Padrão Nbr14136;
	Unid
	17
	R$ 610,00
	R$ 10.370,00

	118
	61988
	6777
	Painel Embutir Quadrado Em Led 30w 6500k Mínimo 2400 Lumens Tensão Nominal 220v 60hz
	Unid
	70
	R$ 2.200,00
	R$ 154.000,00

	119
	57956
	6777
	Painel Led Quadrado 12w, Alimentação 220v De Embutir, Branco Frio
	Unid
	56
	R$ 30,50
	R$ 1.708,00

	120
	63237
	459218
	Painel Led Retangular Sobrepor 30x120 Cm 48w, Alimentação 220v
	Unid.
	250
	R$ 346,33
	R$ 86.582,50

	121
	62001
	10417
	Para Raio Polimerico 15kv 10ka Com Suporte L. Deve Atender As Normas Abnt Nbr 16050 E Ansi C62.11 E Atender A Norma Cpfl Ged 3225. 
	PEÇA
	50
	R$ 450,00
	R$ 22.500,00

	122
	56875
	14522
	Parafuso Auto Brocante Flangeado Phillips 4,2 X 13 Mm Para Telhas Metálicas.
	UN
	300
	R$ 9,50
	R$ 2.850,00

	123
	56876
	14522
	Parafuso Auto Brocante Flangeado Phillips 4,2 X 25 Mm Para Telhas Metálicas.
	UN
	300
	R$ 9,50
	R$ 2.850,00

	124
	63676
	365372
	Parafuso Em Aço Inox 1/4” X 2” C/ Porca, Arruela
	UNID
	50
	R$ 25,00
	R$ 1.250,00

	125
	63238
	611009
	Parafuso Flangeado Philips 6,0x50mm Chipboard
	Unid
	300
	R$ 43,00
	R$ 12.900,00

	126
	59959
	14522
	Parafuso Lentilha Com Trava 1/4x1/2 Com Porca 1/4 E Arruela Lisa 1/4
	Unid
	9950
	R$ 1,01
	R$ 10.049,50

	127
	4024
	14522
	Parafuso Philips Para Bucha 6mm (4,5x40mm)
	PECA
	4900
	R$ 1,80
	R$ 8.820,00

	128
	7269
	14522
	Parafuso Philips Para Bucha 8mm (5,5 X 50mm) 
	UN
	10750
	R$ 2,50
	R$ 26.875,00

	129
	60763
	8497
	Pasta Térmica Para Processador-Pasta Térmica À Base De Cerâmica, Condutividade Térmica Mínima De 8,5 W/M·k, Tempo Máximo De Cura De 12 Horas, Sem Condutividade Elétrica, Temperatura De Operação Mímima De -50°C E Máxima De Pelo Menos 150°C, Vida Útil Mínima De 5 Anos, Tubo Contendo Entre 20g E 30g, Com Aplicador Incluído.
	Unid
	5
	R$ 279,67
	R$ 1.398,35

	130
	57961
	N/E
	Perfilado Trilho Perfurado Barra 6mt 38x38mm
	Barra
	100
	R$ 71,66
	R$ 7.166,00

	131
	55520
	10708
	Pilha Alcalina Tamanho Grande D, 1,5v, C/ 2 Unidade, Selo Do Inmetro, Conforme Art.3º Da Resolução Nº401/2008.
	PEÇA
	10
	R$ 20,73
	R$ 207,30

	132
	55521
	10708
	Pilha Alcalina Tamanho Médio C, 1,5v, C/ 2 Unidades, Selo Do Inmetro, Conforme Art.3º Da Resolução Nº401/2008
	PEÇA
	10
	R$ 27,33
	R$ 273,30

	133
	56891
	10877
	Plafonier Pp Branco Soquete/Bocal E-27 Em Porcelana, Potência Máxima 100w, Tensão 127-240v, Corrente 4a.
	Unid
	326
	R$ 2,93
	R$ 955,18

	134
	61994
	19196
	Porta Fusivel Cartucho 15kv/100a. Especificações De Acordo Com Ged 1343 E Ged 926 Da Cpfl. 
	PEÇA
	100
	R$ 309,50
	R$ 30.950,00

	135
	58036
	856
	Poste De Concreto Padrão 7,5m, C/ Caixa Tipo H Medidor Acoplada, Caixa De Proteção Na Parte De Trás Do Poste, Trifásica, Categoria C11, Saída Subterrânea, Resistência 200dan, Com Dps Classe 2, 275 
	un
	3
	R$ 7.991,66
	R$ 23.974,98

	136
	58039
	11360
	Quadro De Distribuição Universal Metalico P/12 Disjuntor Din
	UN
	5
	R$ 450,00
	R$ 2.250,00

	137
	57882
	457
	Refletor Led, 100w, Bivolt Automático (100-240v), 60hz, Fator De Potência > 0,92, Irc > 80, Ip 66, Fluxo Luminoso Mínimo 10000 Lumens, Temperatura De Cor Rgb, Vida Útil Mínima 25000 Horas, Ângulo De Abertura 120°. Certificação Inmetro. Deve Vir Com Fonte E Controle Para Configuração Das Cores.
	UN
	310
	R$ 59,55
	R$ 18.460,50

	138
	63681
	455137
	Rele De Tempo Multiescalar Fixaçao Trilho Din Totalmente Digital E Microprocessado. - Alimentação 24 A 242 Vca/Vcc. - Escalas De Tempo De 0,1 Seg A 100 H. - Escalas Ajustáveis No Frontal E Graduadas. – 1 Relé Reversivel De Saida Na/Nf
	PC
	20
	R$ 775,00
	R$ 15.500,00

	139
	63688
	375831
	Relé Para Controle De Nível Em Reservatórios Controla De Nível Máximo E Mínimo (Enchimento E Esvaziamento) Retardo No Acionamento De 0 A 10 Segundos Ajuste De Sensibilidade Até 100kohm Em Seletor Frontal Compatível Com Eletrodos Tipo Haste E Pêndulo Alimentação Em 12vcc Ou De 24 A 242vca-Cc
	PC
	30
	R$ 400,00
	R$ 12.000,00

	140
	4840
	13630
	Rele Programavel Digital Diario/ Semanal,Com Visor Lcd, Bateria Recaregavel(200 Horas) 110/220v-50/60hz 10a 250vca, Fixação Atraves De Trilho Din
	PECA
	70
	R$ 145,00
	R$ 10.150,00

	141
	62373
	13630
	Rele Sequiencia De Fase Alimentaçao 380 Volts
	UN
	139
	R$ 142,66
	R$ 19.829,74

	142
	63682
	455137
	Rele Tempo Ciclico Fixaçao Trilho Din - Totalmente Digital E Microprocessado. - Alimentação 24 A 242 Vca/Vcc. - Escalas De Tempo De 0,1 Seg A 100 H. - Função Cíclica Ajustável Nos 2 Tempos. - Escalas Ajustáveis No Frontal E Graduadas. – 1 Relé Reversivel De Saida Na/Nf
	PC
	10
	R$ 675,00
	R$ 6.750,00

	143

	56837
	5017
	Rolos De Fita De Aço Inox Aisi 304 De 3/4" X 19 Mm De Largura X 0,5 Mm De Espessura X 30 Metros E Fechos De Aço Inox Dentado ¾ (Contendo 100 Unidades) Que São Usados Geralmente Em Conjunto Com A Máquina De Cintar Poste.
	CAIXA
	10
	R$ 170,00
	R$ 1.700,00

	144
	63239
	455470
	Soft Starter 40 Cv -Tensão De Alimentação 380 V Tensão De Alimentação - Controle/Ventilador 94-264v Número De Fases Controladas 2 Fases 
	Unid.
	10
	R$ 5.373,33
	R$ 53.733,30

	145
	51337
	n/e
	Spot Duplo – E-27 – Porcelana
	Unid
	195
	R$ 35,00
	R$ 6.825,00

	146
	57973
	12398
	Suporte Mão Francesa Perfilado 50mm
	Unid
	1270
	R$ 16,76
	R$ 21.285,20

	147
	58011
	17625
	Tampa Cega Branca De Embutir 4x2
	Unid
	39
	R$ 12,54
	R$ 489,06

	148
	12155
	623
	Te Vertical Descida Para Eletrocalha Perfurada Com Virola E Tampa Parafusada Em Chapa 20 De Aço SAE 1008/1010, Conforme A Nbr 11888-2 E Nbr 7013, Com Galvanização A Fogo, Tamanho 150x50mm, Com Parafusos em aço branco zincado.
	Unid
	10
	R$ 100,00
	R$ 1.000,00

	149
	12147
	623
	Te Vertical Subida Para Eletrocalha Perfurada Com Virola E Tampa Parafusada Em Chapa 20 De Aço SAE 1008/1010, Conforme A Nbr 11888-2 E Nbr 7013, Com Galvanização A Fogo, Tamanho 150x50mm, Com Parafusos em aço branco zincado.
	Unid
	10
	R$ 100,00
	R$ 1.000,00

	150
	55610
	14958
	Terminal Tipo Sapata 16 Mm
	Peça
	100
	R$ 15,00
	R$ 1.500,00

	151
	55611
	14958
	Terminal Tipo Sapata 25 Mm
	Peça
	100
	R$ 16,66
	R$ 1.666,00

	152
	55612
	14958
	Terminal Tipo Sapata 35 Mm
	Peça
	100
	R$ 18,66
	R$ 1.866,00

	153
	59961
	14958
	Terminal Tipo Sapata 50 Mm.
	Peça
	100
	R$ 23,33
	R$ 2.333,00

	154
	64277
	12677
	Termostato digital eletrônico de controle de temperatura 220V, aparente, para ambientes internos, para climatização como condicionadores de ar, fan-coils e aquecedores. Controle ON/OFF com dois estágios, faixa ajustável de 10°C a 32°C, precisão de ±1°C e histerese ajustável. Display LCD retroiluminado, sensor interno de temperatura, controle de ventilação manual ou automático com até três velocidades e indicação de funcionamento. Funções de programação diária, economia de energia, proteção contra congelamento, bloqueio de teclado, limitação de temperatura mínima/máxima e indicação de falha no sensor. Instalação em parede, compatível com caixa elétrica 86x86 mm, suportando até 16A resistiva e 2A indutiva. 
	Unid
	250
	R$ 489,35
	R$ 122.337,50

	155
	61351
	484
	Tomada 10 Amperes Modular Com Bastidor 3 Postos E Condulete De Pvc ¾, Sobrepor Com 2 Adaptadores De Saída.
	UN
	2970
	R$ 41,66
	R$ 123.730,20

	156
	62017
	484
	Tomada De Sobrepor 3 Pinos 2p + T Em Porcelana Corrente Nominal De 20 Amperes, Tensão Nominal De 220v. Deve Ter Minino Dois Pontos De Fixação, Acompanhar Dois Parafusos Para Fixação 
	PEÇA
	1865
	R$ 38,00
	R$ 70.870,00

	157
	26798
	484
	Tomada Dupla 2p+T 10a Embutir - C/ Placa
	UN
	79
	R$ 14,98
	R$ 1.183,42

	158
	5087
	484
	Tomada Dupla 2p+T 20a Embutir - C/ Placa
	Peça
	429
	R$ 14,35
	R$ 6.156,15

	159
	53535
	13075
	Tubo Corrugado Flexível 2 Polegadas De Diâmetro; Fornecido Em Metros; Com Fio Guia De Arame De Aço Galvanizado; Fabricado Em Pead (Polietileno De Alta Densidade) De Seção Circular, Com Corrugação Helicoidal, Flexível, Impermeável, Destinado À Proteção De Cabos Subterrâneos De Energia. Não Deverá Existir Emendas Nos Eletrodutos. Deve Atender As Normas: abnt Nbr 15.715 - Sistemas De Dutos Corrugados De Polietileno (Pe) Para Infraestrutura De Cabos De Energia E telecomunicações – Requisitos. Ensaio De Degradação Conforme Abnt Nbr 14.692
	Metro
	1000
	R$ 11,00
	R$ 11.000,00

	160
	53536
	13075
	Tubo Corrugado Flexível 4 Polegadas De Diâmetro; Fornecido Em Metros; Com Fio Guia De Arame De Aço Galvanizado; Fabricado Em Pead (Polietileno De Alta Densidade) De Seção Circular, Com Corrugação Helicoidal, Flexível, Impermeável, Destinado À Proteção De Cabos Subterrâneos De Energia. Não Deverá Existir Emendas Nos Eletrodutos. Deve Atender As Normas: abnt Nbr 15.715 - Sistemas De Dutos Corrugados De Polietileno (Pe) Para Infraestrutura De Cabos De Energia E telecomunicações – Requisitos. Ensaio De Degradação Conforme Abnt Nbr 14.692
	Metro
	1400
	R$ 22,45
	R$ 31.430,00

	161
	53594
	13075
	Tubo Corrugado Reforçado ¾”, Em Metros; Não Deve Propaga Chama; Conforme Nbr15465.
	Metro
	2521
	R$ 4,67
	R$ 11.773,07

	162
	63776
	15144
	Varal de Luzes, Soquete E27, mínimo 2 soquetes por metro. Para uso externo, mínimo 40W por soquete, mínimo fio 2x0,5mm.
	Metro
	200
	R$ 16,83
	R$ 3.366,00

	
	
	
	TOTAL
	R$ 2.655.969,85


ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
1. INTRODUÇÃO GERAL

Constitui objetivo deste Termo de Referência identificar o detalhamento do objeto a ser adquirido com a caracterização das especificações técnicas, a justificativa da demanda, deveres das partes, assim como estabelecer prazo, local de entrega, modo de fornecimento, a estimativa da despesa e demais informações que possam fornecer elementos básicos para iniciar a contratação de bens e serviços almejados pela Administração.
2. UNIDADE REQUISITANTE
2.1 – Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ.
3. DEFINIÇÃO DO OBJETO
3.1- A presente demanda objetiva a contratação por meio de Registro De Preços Para Futuras Aquisições Parceladas de Materiais Elétricos (Remanescente).
3.2 - Os quantitativos, as condições e exigências mínimas, constam no Anexo I do presente Termo de Referência.
3.3 - O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 11.059, de 26 de outubro de 2021.
3.4 - Os bens objeto desta contratação são caracterizados como bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.
3.5 - Em caso de divergência entre a descrição dos itens e o descrito no CATMAT/CATSER, deve prevalecer a descrição detalhada dos itens neste Termo de Referência.
3.6 - O prazo de fornecimento dos produtos será até o dia 28/05/2027, com início da vigência a partir da homologação do processo licitatório.
3.6.1- A validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por até 12 (doze) meses, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. 
3.6.1.1 -Em caso de prorrogação, será renovado o quantitativo original dos itens previstos na Ata de Registro de Preços.
4. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
4.1 -Resultado do Estudo Técnico Preliminar, constatou-se que o objeto da licitação é necessário para utilização nas Secretarias Municipais, visando a disponibilização de materiais para a manutenção dos serviços em condições adequadas para o seu funcionamento.
4.2 - A contratação está em conformidade com o plano anual de contratações, e foi prevista na elaboração do PCA para o ano de 2026, conforme detalhamento a seguir:
     
-Id PCA no PNCP: 95440517000108-0-000001/2026 

-Data de publicação no PNCP: 09/12/2025

-Local : Santa Cruz do Sul

-Id do item no PCA : 86

-Classe/Grupo : 12041 –  Materiais Elétricos E Eletrônicos Diversos 
 5. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1 - O presente Termo de Referência visa o Registro De Preços Para Futuras Aquisições Parceladas de Materiais Elétricos (Remanescente), conforme as condições e exigências descritas neste documento e em seus anexos, com vistas a atender às diversas Secretarias Municipais.
5.1.1 - Optou-se pela adoção do Sistema de Registro de Preços, por este se configurar como procedimento que resulta em vantagens à Administração, descomplicando procedimentos das aquisições, propiciando e facilitando um maior número de ofertantes, inclusive a participação das pequenas e médias empresas, enxugando os gastos do erário, por registrar preços e disponibilizá-los por um ano, em Ata, para quando surgir a necessidade, executar o objeto registrado, sem entraves burocráticos, reduzindo, assim, o número de licitações, favorecendo a eficiência e a economicidade, dentre outras vantagens.
 Nota de Empenho.
6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
6.1
A solução proposta é o Registro De Preços Para Futuras Aquisições Parceladas de Materiais Elétricos (Remanescente), conforme as especificações  condições a seguir dispostas
6.2
Requisitos gerais do objeto:
6.2.1 – Os produtos deverão ser novos, de primeiro uso, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, assim como, atender às características e especificações solicitadas.
6.2.2 – Os produtos deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, GED(s) da Concessionária de Energia CPFL, IEC, ASTM e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver).
6.2.2.1 - Tais comprovações de conformidade ou certificações, poderão ser solicitadas por ocasião da entrega dos produtos, para os quais são aplicáveis.
6.2.2.2 - Os produtos cuja descrição exijam certificações ou selos do INMETRO, deverão tê-las comprovadas no momento da entrega dos produtos.
6.2.3 – A(s) Secretaria(s) Municipal(ais) ou Órgão(s) requisitante(s) reserva(m)-se o direito de, durante a vigência do Registro de Preços e previamente a emissão do empenho, solicitar amostra do(s) produto(s) registrado(s), a fim de verificar a sua qualidade e o atendimento as especificações do edital.
6.2.3.1 - O prazo para apresentação da amostra será de 03 (três) dias úteis, contado a partir da solicitação feita pela(s) Secretaria(s) Municipal(ais) ou Órgão(s) requisitante(s).
6.2.3.2 - Não sendo a amostra aprovada pela área técnica da Secretaria ou Órgão requisitante, a empresa poderá fornecer nova amostra para avaliação, a qual será submetida ao mesmo procedimento de análise.
6.2.3.2.1 - Persistindo a reprovação, a Secretaria ou Órgão requisitante, avaliará a aquisição ou não do produto.
6.3 Da Sustentabilidade:
6.3.1-A execução contratual deverá atender, no que couber, às seguintes diretrizes:
· Redução do consumo de recursos naturais, como água e energia, ao longo da cadeia de fornecimento ou na prestação dos serviços;
· Destinação adequada dos resíduos gerados durante a execução contratual, com incentivo à coleta seletiva e à logística reversa, quando aplicável.
· Utilização de processos e tecnologias que reduzam impactos ambientais, como emissão de gases de efeito estufa, geração de resíduos perigosos ou uso de substâncias tóxicas;
· Observância de práticas trabalhistas responsáveis, inclusão de fornecedores que adotem políticas de responsabilidade socioambiental e respeito aos direitos fundamentais dos trabalhadores;
· Atendimento às normas técnicas e ambientais vigentes, especialmente aquelas emitidas pelos órgãos reguladores e de controle ambiental.
6.4 - Da Subcontratação
a) Não será permitida a subcontratação total ou parcial, para a execução do objeto desta licitação.
6.5 - Do prazo de entrega e da garantia
6.5.1 - O prazo de entrega do(s) produto(s) não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de compra (nota de empenho).
6.5.1.1 - O prazo de entrega poderá a critério da Administração e mediante solicitação fundamentada por parte da empresa ser prorrogado por até igual período.
6.5.2 – O prazo de garantia dos produtos, contra vício(s), defeito(s) de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos, suas partes e acessórios, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou conforme constante na descrição dos mesmos, contados a partir do recebimento definitivo.
6.5.2.1 – A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).
6.5.2.1.1 - Durante este período, os reparos e substituições decorrentes da garantia deverão ser realizados pela empresa, sem ônus para o Município, com prazo de atendimento de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, a contar da hora da comunicação.
6.5.2.2 – A Assistência Técnica e Manutenção deverá ser prestada pela própria empresa ou por representante autorizado indicado pela empresa vencedora.
6.5.2.2.1 – Todas as despesas decorrentes da Assistência Técnica e manutenção da garantia são de responsabilidade da empresa vencedora.
6.5.2.3 - Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do defeito.
7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
7.1 O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central do Município, localizado na Rua Pita Pinheiro, nº 210,  Santa Cruz do Sul – RS, ou em outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).
7.2- Os produtos, conforme o caso, deverão ser entregues:
a) em suas embalagens originais, devidamente identificados, com todas as informações necessárias (nome, fabricação, prazo de validade, composição, fabricante, etc.), e sem indícios de violação (lacrado), conforme preconiza a legislação vigente , devidamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo.
b) O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.
7.3 O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, será feita por Servidor ou Comissão designado pela Secretaria Requisitante, que fará o recebimento nos termos do art. 140, da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:
a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) mesmo(s) com o solicitado na licitação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades do(s) produto(s) e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.
7.4 – Os produtos deverão atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos pela legislação vigente, com as devidas garantias previstas, bem assim, fornecidos conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90), sendo que os produtos considerados inadequados ou não atenderem às exigibilidades, não serão recebidos, ou conforme o caso serão devolvidos, ficando a cargo da empresa os custos referente ao mesmo, bem como sanar os problemas apresentados.
7.5- A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados poderá ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.
7.6- Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), o licitante deverá promover as correções ou substituições necessárias, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.
7.7 – Entende-se por produto inadequado, aquele que apresentar:
a) inferior qualidade, fora das condições adequadas para sua aplicação imediata, fora das especificações exigidas; 
b) diferença em relação a proposta apresentada na fase licitatória;
7.8- Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados e identificados, estando  perfeitamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo.
7.9 – Poderão ser solicitadas ainda, a qualquer momento, as comprovações de cumprimento as normas da ABNT/NBR, INMETRO, GED(s) da Concessionária de Energia CPFL, IEC, ASTM e de outras normas regulamentadoras, em vigor e aplicáveis aos produtos (caso houver).
7.10 - Os produtos mesmo entregues e aceitos, ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada a pré existência de defeitos, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações que comprometam a integridade dos mesmos.
7.11 A critério do Município, poderá(ão) ser exigido(s), por ocasião da entrega, cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(ais) de compra dos produtos ou suprimentos, para fins de comprovação de aquisição dos mesmos de distribuidor(es) oficial(ais).
8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
8.1 A fiscalização acerca do cumprimento da Ata de Registro de Preços ou do contrato, será realizada diretamente pelo servidor indicado pela Secretaria no momento de expedição da nota de empenho.
8.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
8.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
8.4 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
8.5 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
8.6  Após a assinatura da Ata de Registro de Preços ou do contrato, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes no TR, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
b) Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;
d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à execução do objeto contratado, no prazo e forma estabelecidos.
9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) a responsabilidade pelas despesas decorrentes de fretes, embalagens dos bens até o local onde os mesmos serão entregues;
b) ser pontual na entrega dos serviços solicitados;
c) manter atualizada a documentação necessária à execução do serviço;
d) serão de inteira responsabilidade da empresa os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ata, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda;
e) executar todas as tarefas com perfeição e acuidade, nos termos do edital, se for o caso, e em conformidade com presente Termo de Referência;
f) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, a cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
10.1 O pagamento será efetuado à vista, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo Município.
10.2 Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.
10.3 Para pagamento, a Empresa deverá apresentar ao Núcleo de Apoio Administrativo da Secretaria Requisitante, a nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul e conter o número do correspondente empenho.
10.4 Durante todo o transcorrer do contrato e como condição da expedição da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:
a)Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14).
b)Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;
c)Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;
d)Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa;
e)Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas.
10.5 Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do Município, desde que entregues(s) o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.
10.6 Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o município fará a devida retenção do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.
11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
11.1. Da modalidade de contratação
11.1.1 Sugere-se que a licitação seja realizada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, na hipótese do Art. 28, I da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), visando a formalização de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para futuras contratações;
11.2. Do critério de julgamento
11.2.1 O critério de julgamento para seleção da proposta mais vantajosa será o menor preço por item (art. 33, I, lei 14.133/2021),  facultando-se ao interessado a participação em quantos itens forem de seu interesse, devendo, porém, oferecer proposta para cada item em que pretende competir;
12. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
12.1- Sendo considerado como premissa no levantamento de preços, serão consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, inclusive coletando contratações pelo painel de preços, pesquisando sites de domínio amplo e através de orçamentos. Esta etapa será realizada pela Divisão de Orçamento e Cadastramento do Município de Santa Cruz do Sul.
13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 Por se tratar de Registro de Preço, não é necessária indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
ANEXO III
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 086/2026
FORNECEDOR: 
O Município de Santa Cruz do Sul, através da Secretaria Municipal de Fazenda (Órgão Gerenciador), com sede na Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1551 (Centro Administrativo Municipal – 1º andar), Universitário, CEP: 96.815-713, na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 95.440.517/0001-08, neste ato representado pelo Sr. Bruno Cesar Faller, Secretário Municipal de Fazenda, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 086/2026, Processo Administrativo n.º 106/CELIC/SEFAZ/2026, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, e nas quantidades dispostas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 11.668, de 05 de junho de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. OBJETO, PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PRAZOS
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futuras aquisições parceladas de MATERIAIS ELÉTRICOS (REMANESCENTE) , conforme especificado do edital de Pregão Eletrônico nº 086/2026 , que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
1.2. O preço registrado, as especificações mínimas do objeto, as quantidades, fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)


	ITEM
	CÓD.
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	...
	...
	…
	...
	..
	
	...
	...


1.3 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
1.4 – O prazo de entrega do(s) produto(s) não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de compra (nota de empenho).
1.4.1 - O prazo de entrega poderá a critério da Administração e mediante solicitação fundamentada por parte da empresa, ser prorrogado por até igual período.
1.5 – O prazo de garantia dos produtos, contra vício(s), defeito(s) de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos, suas partes e acessórios, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou ao constante na descrição dos produtos (Anexo I do Edital) contados a partir do recebimento definitivo.
1.5.1 – A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).
1.5.2 - Durante este período, os reparos e substituições decorrentes da garantia deverão ser realizados pela empresa, sem ônus para o Município, com prazo de atendimento de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, a contar da hora da comunicação.
1.5.3 - Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do defeito.
1.6 – Os produtos deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver).
1.6.1 - Tais comprovações de conformidade ou certificações, poderão ser solicitadas por ocasião da entrega dos produtos, para os quais são aplicáveis.
1.6.2 - Os produtos cuja descrição exijam certificações ou selos do INMETRO, deverão tê-las comprovadas no momento da entrega dos produtos.
1.7 – A(s) Secretaria(s) Municipal(ais) ou Órgão(s) requisitante(s) reserva(m)-se o direito de, durante a vigência do Registro de Preços e previamente a emissão do empenho, solicitar amostra do(s) produto(s) registrado(s), a fim de verificar a sua qualidade e o atendimento as especificações do edital.
1.7.1 - O prazo para apresentação da amostra será de 03 (três) dias úteis, contado a partir da solicitação feita pela(s) Secretaria(s) Municipal(ais) ou Órgão(s) requisitante(s).
1.7.2 - Não sendo a amostra aprovada pela área técnica da Secretaria ou Órgão requisitante, a empresa poderá fornecer nova amostra para avaliação, a qual será submetida ao mesmo procedimento de análise. Persistindo a reprovação, a Secretaria ou Órgão requisitante, avaliará a aquisição ou não do produto.
2. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
2.1 - O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços  será a Secretaria Municipal de Fazenda.
2.2 – Demais Órgãos Participantes:
	SECRETARIA / ÓRGÃOS MUNICIPAIS
	SIGLA
	Nº PEDIDO

	Secretaria Municipal de Fazenda (Órgão Gerenciador)
	SEFAZ
	2026/7675

	Secretaria Municipal de Educação
	SEE
	2026/6781

	Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito
	SEST
	2026/6746

	Secretaria Municipal de Serviços Públicos
	SESP
	2026/7469

	Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa
	SECULT
	2026/2896

	Secretaria Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana
	SEPLAN
	2026/7817


2.3 - O objeto deste registro de preços poderá ser requisitado por todos os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município de Santa Cruz do Sul e as entidades assistidas ou conveniadas com o Município, conforme sua(s) respectiva(s) dotação(ões) orçamentária(s), informada(s) por ocasião da expedição da(s) nota(s) de empenho(s).
2.4 – Poderão fazer uso da(s) Ata(s) de Registro de Preços, todos os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município de Santa Cruz do Sul e as entidades assistidas ou conveniadas com o Município.
2.5 – Os órgãos e/ou as entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador (Secretaria Municipal de Fazenda), para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
2.6 – No caso de existência de reserva técnica no procedimento licitatório, os órgãos ou entidades que não participarem do registro de preços estarão autorizadas a fazer seu uso.
2.7 – Não havendo a reserva técnica ou quando a mesma for totalmente utilizada, não haverá possibilidade de adesão por parte das Secretarias que não participaram inicialmente do registro ou por entidades municipais.
3. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, em razão da capacidade de gerenciamento.
3.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.
4. VALIDADE E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será até o dia 28/05/2027, com início da vigência a partir da homologação do processo licitatório.
4.1.1 - A validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por até 12 (doze) meses, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
4.1.2 – Em caso de prorrogação, será renovado o quantitativo original dos itens previstos na Ata de Registro de Preços.
4.2 - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
4.2.1 - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
4.3 - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
4.4 - O instrumento contratual de que trata o item 4.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
4.5 - Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
4.6 - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, para fins de formalização da ata de registro de preços serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário.
4.7 - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
4.8 - Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
4.9 - O prazo de convocação será de 05 (cinco) dias úteis e poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
4.10 - A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
4.11 - Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar o segundo colocado e assim sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo.
4.12 - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.
5.  DO REAJUSTE, ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS
5.1 - Os preços poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços, nas seguintes situações:
5.1.1 - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
5.1.2 - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços;
5.1.3 - Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
5.1.3.1 - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
5.1.3.2 - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
5.2 – Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 124, II, “d”, da Lei n° 14.133/21, a requerente deverá comprovar documentalmente o desequilíbrio contratual. Para que possa ser autorizado o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da contratada, esta deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composição do novo preço, indicando os fatos imprevisíveis. Na ocorrência de fatos previsíveis com consequências imprevisíveis, deverá apresentar documentos comprobatórios dos fatos alegados e não se reportar a fatos absolutamente estranhos ao presente contrato. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Município poderá adotar, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais especializados, parecer contábil da solicitante e demonstração de reais impactos sobre a execução do presente termo. Não serão reconhecidos pedidos desacompanhados dos documentos.
5.2.1 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.
5.2.2 - Durante a análise do pedido de reequilíbrio pelo Município, fica a empresa obrigada ao cumprimento do objeto contratado nas condições pactuadas antes do início da análise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento, caracterizará inexecução parcial do termo de contrato/ata de registro de preços, implicando na aplicação de sanção prevista no edital e no termo de contrato/ata de registro de preços. Não serão reconhecidos pedidos não fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegações dos atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de tempo, para a concessão do reequilíbrio, será contado a partir do protocolo da solicitação do interessado. Sob nenhum pretexto haverá reequilíbrio econômico-financeiro retroativo.
5.2.3 - Pedidos de reequilíbrio de preços desacompanhados dos documentos comprobatórios não serão analisados.
5.2.4 - Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo a sua utilização para corrigir distorções da equação econômico-financeira do contrato/ata de registro de preços que sejam decorrentes de preços propostos durante a licitação ou por fatores previstos no reajustamento (inflação).
5.2.5 – O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser protocolado:
a) para os Termos de Contrato, na Procuradoria-Geral do Município, sendo que a análise será de responsabilidade da FISCALIZAÇÃO dos serviços ou responsável pela elaboração da Planilha Orçamentária do Município, que emitirá parecer técnico e o devolverá, acompanhado dos demais documentos, à Procuradoria-Geral, para a formalização do aditamento contratual, se for o caso.
b) para os casos de Atas de Registro de Preços, junto a Central de Licitações.
5.3 - Decorridos 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços e havendo prorrogação da mesma, será concedido reajuste, adotando-se a variação no período do IPCA, ou outro índice econômico que vier a substituí-lo.
5.3.1 – O reajuste será calculado com data base a contar da data do orçamento estimado da licitação.
5.3.2 - De maneira análoga, caso o índice oficial utilizado venha a determinar a redução dos valores, serão estendidos à CONTRATANTE, a partir da mesma data base.
5.3.3 - O reajuste será concedido em caso de prorrogação da Ata de Registro de Preços e decorridos 1 (ano) da contratação.
6. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
6.1 - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
6.2 - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas., neste caso o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
6.3 - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
6.4 - Neste caso, o fornecedor encaminhará, com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
6.5 - Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
6.6 - Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1 – O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado nos termos do artigo 194 do Decreto Municipal nº 11.668/23;
7.2 - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador nas hipóteses previstas no inciso I do artigo 184 do Decreto Municipal nº 11.668/23, e quando o fornecedor:
7.2.1 - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
7.2.2 - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
7.2.3 - Não aceitar manter seu preço registrado; ou
7.2.4 - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/21.
7.3 - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/21, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
7.4 - O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa do interessado.
7.5 - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas: 
7.5.1 - Por razão de interesse público;
7.5.2 - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
7.5.3 - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.
8. DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO
8.1 - Considerando as disposições do artigo 136 c/c o 115 da Lei Federal 14.133/21, faculta-se a Administração os registros que não caracterizam alteração da Ata de Registro de Preços, podendo aqueles serem realizados por simples apostilamento, unilateralmente pelo Departamento responsável, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:
8.2 – Faculta-se à Administração os registros que não caracterizam alteração da Ata de Registro de Preços, por simples Termo de Apostilamento, de forma unilateral, pelo Departamento responsável, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:
a) Variação do valor contratual em razão do reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico-financeiro de preços previstos na Ata de Registro de Preços;
b) Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas na Ata de Registro de Preços;
c) Alterações na razão ou na denominação social da empresa;
d) Troca de marca de produtos previstos na Ata de Registro de Preços;
e) Cancelamento de itens previstos na Ata de Registro de Preços;
f) Antecipação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;
g) Indicação de dotações orçamentárias;
h) Outras situações análogas, sem alteração do objeto constante da Ata de Registro de Preços.
9. DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1 - Não será permitida a subcontratação total ou parcial, para a execução do objeto desta Ata.
10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
10.1 – Para fins de infrações administrativas e sanções serão observadas as disposições do item 11  do edital.
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1 – O pagamento será efetuado à vista, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo Município.
11.2 – Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.
11.3 - Para pagamento, a Empresa deverá apresentar junto ao(s) Núcleo(s) Administrativo(s) da(s) Secretaria(s) requisitante(s), a nota fiscal e/ou fatura do(s) produtos entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul e conter o número do correspondente empenho. 
11.4 – Durante todo o transcorrer da Ata de Registro de Preços e como condição da expedição da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:
11.4.1 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14).
11.4.2 - Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;
11.4.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;
11.4.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa;
11.4.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas.
11.5 – Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do Município, desde que entregues(s) o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.
11.6 – Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o município fará a devida retenção do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.
12. EMPENHOS
12.1 – O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho, que será emitido de acordo com o valor constante na Ata de Registro de Preços ou em seus Aditivos.
12.2 – A emissão do(s) empenho(s) será(ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual pertencer a unidade requisitante, ou pela autoridade por ele delegada.
12.3 – Na nota de empenho constará, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu origem ao registro de preços, o objeto da aquisição ou do serviço, o(s) valor(es), (o)s local(ais) para entrega (quando não especificados no edital ou na Ata de Registro de Preços) e o prazo para entrega.
13 – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
13.1 – O Município se obriga a efetuar o pagamento, em conformidade com o disposto no item 11 (Condições de Pagamento), desta Ata. 
13.2 – A Secretaria Municipal de Fazenda será a Gestora da Ata de Registro de Preços.
13.3 – A Secretaria Requisitante que emitirá o empenho/contratação deverá indicar o Gestor e/ou Fiscal do contrato, conforme o caso.
14 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA
14.1 – Serão de inteira responsabilidade da empresa os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ata, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.
14.2 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas com perfeição e acuidade.
14.3 – Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a seu cargo a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes asseguram.
14.4 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento e/ou indenização.
14.5 – Deverão ser prestados pela empresa todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, a cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
14.6 – No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o(s) produto(s) e/ou serviço(s).
14.7 – O fornecimento será realizado conforme solicitação do Município (mediante empenho prévio) e de acordo com a sua necessidade, ou conforme disposto no Termo de Referência.
14.8 – Durante toda a execução contratual, se a empresa licitante figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial, exceto aqueles documentos que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da matriz. Essa obrigação deverá ser observada, inclusive, por ocasião dos pagamentos.
15. ENTREGA E RECEBIMENTO
15.1 – O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central do Município, localizado na Rua Pita Pinheiro, nº 210,  Santa Cruz do Sul – RS, ou em outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).
15.2 - O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.
15.3 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, será feita por Servidor ou Comissão designado pela Secretaria Requisitante, que fará o recebimento nos termos do art. 140, da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:
a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) mesmo(s) com o solicitado na licitação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades do(s) produto(s) e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.
15.4 – A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados poderá ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.
15.5 – Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), o licitante deverá promover as correções ou substituições necessárias, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.
15.5.1 – Entende-se por produto inadequado, aquele que apresentar:
a) inferior qualidade, fora das condições adequadas para sua aplicação imediata, fora das especificações exigidas; 
b) diferença em relação a proposta apresentada na fase licitatória;
15.6 – Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados e identificados, estando perfeitamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo.
15.7 – Poderão ser solicitadas ainda, a qualquer momento, as comprovações de cumprimento as normas da ABNT/NBR, INMETRO, GED(s) da Concessionária de Energia CPFL, IEC, ASTM e de outras normas regulamentadoras, em vigor e aplicáveis aos produtos (caso houver).
15.8 – Os produtos deverão atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos pela legislação vigente, com as devidas garantias previstas, bem assim, fornecidos conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90), sendo que os produtos considerados inadequados ou não atenderem às exigibilidades, não serão recebidos, ou conforme o caso serão devolvidos, ficando a cargo da empresa os custos referente ao mesmo, bem como sanar os problemas apresentados.
15.9 - Os produtos mesmo entregues e aceitos, ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada a pré existência de defeitos, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações que comprometam a integridade dos mesmos.
15.10 – A critério do Município, poderá(ão) ser exigido(s), por ocasião da entrega, cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(ais) de compra dos produtos ou suprimentos, para fins de comprovação de aquisição dos mesmos de distribuidor(es) oficial(ais).
16. CONDIÇÕES GERAIS
16.1 - As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no edital ou no Termo de Referência, ANEXO ao Edital.
16.2 - No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.
16.3 - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
16.4 - Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul – RS para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes da presente licitação, com renúncia de outros ainda que privilegiados.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e ficará sob responsabilidade do órgão gerenciador.
Santa Cruz do Sul, ….. de ………...de 2026
Secretário Municipal de Fazenda


Empresa …..
          Bruno Cesar Faller
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