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MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL
Estado do Rio Grande do Sul


ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP

AQUISIÇÃO DE ADUELAS (GALERIAS) PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO

1. INTRODUÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar – ETP tem por finalidade fundamentar a necessidade de contratação de empresa especializada para o fornecimento de aduelas (galerias celulares) pré-moldadas de concreto armado, destinadas à implantação, ampliação e manutenção de sistemas de drenagem pluvial do Município, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

O documento tem como objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econômica da contratação, bem como definir a solução mais adequada para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Obras.
2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O Município possui demandas recorrentes de execução, manutenção e substituição de sistemas de drenagem pluvial, especialmente em vias urbanas e estradas do interior, onde ocorrem problemas de escoamento de águas pluviais, erosões e danos estruturais nas vias.

As aduelas de concreto armado são elementos essenciais para a execução de galerias pluviais de grande porte, garantindo a correta condução das águas, evitando alagamentos, erosões e danos ao patrimônio público e privado.

A ausência ou insuficiência desses materiais compromete diretamente:

- a segurança viária;

- a integridade das vias públicas;

- a eficiência do sistema de drenagem;

- a prevenção de danos ambientais e estruturais.

Assim, a contratação se mostra indispensável para manutenção e expansão da infraestrutura urbana e rural.

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A solução pretendida consiste no fornecimento de aduelas pré-moldadas de concreto armado, com características técnicas mínimas definidas no Memorial Descritivo, incluindo:

Seções internas de 1,50 x 1,50 m e 2,00 x 2,00 m;

- Comprimento de 1,00 m;

- Concreto com resistência mínima de 30 MPa;

- Dimensionamento para Classe de Carregamento TB-45;

- Armaduras em aço CA-50 e/ou CA-60;

- Sistema de encaixe tipo macho e fêmea ou equivalente;

- Fabricação em ambiente industrial com controle tecnológico;

- Atendimento às normas da ABNT vigentes.

Além disso, a contratação exige:

- laudos técnicos e ART/RRT do fabricante;

- garantia de qualidade e substituição de peças defeituosas;

- transporte adequado até os locais indicados pelo Município.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram analisadas as seguintes alternativas:

4.1 Produção in loco (execução direta)

Não se mostra viável, pois exige formas especiais, grande tempo de execução, maior risco de inconsistências estruturais e ausência de controle industrial adequado.

4.2 Aquisição de peças pré-moldadas (solução adotada)

Solução amplamente utilizada por entes públicos, apresentando:

maior controle de qualidade;

- rapidez na execução das obras;

- padronização técnica;

- redução de custos indiretos;

- menor interferência no trânsito e nos serviços públicos.

4.3 Locação de estruturas ou soluções metálicas

Não atende à necessidade estrutural permanente de drenagem pluvial de grande porte.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades serão definidas pela Secretaria Municipal de Obras conforme demanda das intervenções de drenagem previstas, considerando:

- substituição de galerias existentes;

- execução de novas travessias;

- manutenção corretiva e preventiva da infraestrutura pluvial.

As quantidades serão ajustadas conforme projetos executivos e ordens de serviço.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O valor estimado da contratação será definido mediante elaboração de planilha de composição de custos com base na tabela SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), em conjunto com o Setor de Engenharia do Município, responsável pela análise técnica, adequação das composições e validação dos quantitativos e parâmetros utilizados.

A utilização do SINAPI, associada à análise técnica do Setor de Engenharia, assegura maior padronização, confiabilidade e aderência aos preços praticados na construção civil, garantindo a adequada formação do valor estimado da contratação.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução consiste na aquisição de aduelas pré-moldadas de concreto armado, fabricadas industrialmente, com alta resistência estrutural e durabilidade, destinadas à execução de galerias de drenagem pluvial.

O sistema permite montagem modular, com encaixes padronizados, garantindo:

- eficiência hidráulica;

- estabilidade estrutural;

- facilidade de instalação;

- redução de tempo de execução das obras.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação será realizada por meio de Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços (SRP), nos termos da Lei nº 14.133/2021, não havendo parcelamento da contratação entre diferentes fornecedores para o mesmo objeto.

A opção pelo Registro de Preços se justifica em razão da natureza da demanda, que é variável e não previamente exata, uma vez que a necessidade de utilização de aduelas pré-moldadas de concreto armado ocorre conforme a execução de obras de drenagem pluvial ao longo do período de vigência da ata.

Dessa forma, não se aplica o parcelamento da contratação em múltiplos contratos simultâneos, sendo possível, contudo, o fornecimento fracionado conforme as demandas da Administração, dentro dos limites quantitativos registrados.

A adoção do SRP permite:

- maior flexibilidade na aquisição conforme surgimento das demandas;

- redução de estoques e desperdícios;

- melhor planejamento financeiro e orçamentário;

- atendimento eficiente e contínuo das necessidades da Secretaria de Obras.

Assim, conclui-se que o Registro de Preços é a modalidade mais adequada, dispensando o parcelamento da contratação, sem prejuízo da competitividade e da economicidade.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação, espera-se:

- melhoria da drenagem pluvial urbana e rural;

- redução de alagamentos e erosões;

- aumento da vida útil das vias públicas;

- maior segurança para usuários das vias;

- eficiência na execução de obras públicas;

- redução de custos de manutenção futura.

10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CONTRATAÇÃO

Antes da formalização do contrato, deverão ser observados:

- elaboração do Termo de Referência;

- definição das quantidades por projeto executivo;

- pesquisa de preços;

- definição dos locais de entrega;

- designação de fiscalização técnica.

11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES

A execução das galerias poderá estar associada a:

- obras de pavimentação;

- serviços de terraplenagem;

- drenagem superficial e profunda;

- recuperação de vias urbanas e rurais.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS

A solução apresenta impactos ambientais positivos, uma vez que:

- reduz erosões e assoreamentos;

- melhora o escoamento de águas pluviais;

- diminui danos ambientais decorrentes de enchentes.


Durante a execução, deverão ser observadas boas práticas de transporte e instalação, evitando resíduos e danos ao meio ambiente.

13. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Conclui-se pela viabilidade técnica, econômica e operacional da contratação, uma vez que:

- a solução é amplamente utilizada na administração pública;

- atende plenamente às necessidades do Município;

- possui disponibilidade no mercado;

- garante durabilidade e eficiência estrutural;

- está em conformidade com as normas da ABNT e a Lei nº 14.133/2021.

14. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conclui-se que a aquisição de aduelas pré-moldadas de concreto armado é a solução mais adequada para atendimento das demandas de drenagem pluvial do Município, sendo tecnicamente viável, economicamente justificável e alinhada ao interesse público.
Salvador do Sul, 17 de agosto de 2026

   ____________________                                      __________________

        Eduarda Neumann                                            Secretário de Obras

15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

 Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, atendendo aos padrões e preços de mercado, declaro que a contratação é:
(     )  VIÁVEL                  (    ) INVIÁVEL

Salvador do Sul, ____ / _____ / _____

_______________________
Jose Laerce Morales Cezar

Prefeito Municipal
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