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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

                                                                       PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

      AJURICABA-RS


Modelo de Proposta de Itens _ Pregão Eletrônico 01/2026
Razão Social:______________________________________________________________

CNPJ: ______________________ Telefone: (___) _________________________________

	nNº
	QQuant.
	UUnd.
	Descrição do 


	Preço Unitário R$
	Preço Total 

R$

	01
	101
	UUnd
	Impressora A3 Multifuncional Sistema de tanque de tinta para alta capacidade de impressão, Colorida, Duplex, Automatico, Conexão USB 2.0 de alta velocidade, ADF, Wireless e Ethernet, Bivolt, Impressão, digitalização, cópia e fax,Velocidade de Impressão Preto (modo rápido): Até 35ppm, Colorido (modo rápido): Até 27ppm, Impressão sem bordas, Resolução de impressão: 4800x1200dpi, Ciclo de Trabalho Mensal Até 30.000 páginas, Resolução de Cópia/Impressão: Até 4800x1200dpi, Resolução de Digitalização (máxima)Ópitca: Até 2400x1200dpi Interpolada: Até 19200x19200dpi, Função Digitalizar paraImagem, OCR, e-mail, arquivo, memória USB, FTP, servidor de e-mail (mediante download), rede, SFTP,  tamanho do papel Carta, Ofício, Executivo, A3, A4, A5, A6, Capacidade bandeja 250, 1 ano de garantia itens inclusos: impressora e 1 garrafa de tinta inicial BK (rende aprox. 6.500 páginas) e 1 garrafa de cada cor ciano, amarelo e magenta (rende aprox. 5.000 páginas cada cor). Modelo de Referencia Brother MFC-T4500DW
	
	

	02
	001
	UUnd
	Impressora Multifuncional Laser com as características: Tecnologia de impressão: Laser; Funções: Imprimir, Copiar, Digitalizar, Fax Velocidade Máxima: Até 32 ppm; Interfaces: USB de alta velocidade, Duplex Automático (Frente e Verso), Resolução Impressão (máxima): Até 1200 dpi x 1200 dpi, Digitalização colorida com resolução até 19200 x 19200 dpi bandeja ajustável de capacidade para 250 folhas de papel de tamanho carta, ofício ou A4. Entrada de alimentação manual de uma folha para envelopes, etiquetas ou mídia de alta gramatura. Volume Máximo de Ciclo Mensal: 35.000 Páginas. Modelo de referência: RICOH M320F

	
	

	03
	002
	KUnd
	Monitor tamanho Mínimo 23” led, Widescreen, 75Hz, FullHD + 1920x1080, hdmi, vga, vesa, Ajuste de inclinação, com cabo HDMI  e fonte Incluso


	
	

	04
	002
	UUnd
	Mouse Óptico com 3 botões (Esquerdo, direito e scroll). Interface USB. Resolução Mínima 1000 dpi. Cor: preto. Qualidade Superior, Garantia de 1 ano a partir da data de entrega.

	
	

	55
	001
	PUnd
	Estabilizador Progressiva Laser 2000va  

- 05 Tomadas com Filtro 

- Função True RMS

- Forma de Onda Senoidal;

- Entrada 220V -  Saída 110V

- Fusíveis Reservas Rearmavel

- Proteções Ruído de rede elétrica; sobre tensão de rede elétrica; Subtensão de rede elétrica; Surtos de tensão na rede; Correção de variação da rede elétrica por degrau. Modelo de referência: 

	
	

	006
	001


	Und
	Auto Transformador 2000va  220 v 110v, Bivolt,  Frequência 60 Hz, com cabo de ligação, Potencia mínima de 1000W,  para uso em impressora laser.

	
	

	107
	003
	UUnd
	Microfone de Mão projetado para captação de voz principal e apresentações ao vivo

• Padrão Polar: hipercardióide (capta mais o som frontal e rejeita ruídos laterais/traseiros)

• Resposta de Frequência: 50 Hz a 16.000 Hz

• Sensibilidade (a 1 kHz, tensão de circuito aberto): -54 dBV/Pa.

• Impedância de Saída: 600 ohms

• Chave Liga/Desliga: Possui botão discreto e silencioso

• Conector: XLR macho de 3 pinos balanceada (áudio profissional) Modelo referência:  Microfone Kadosh K98 Dinâmico Hipercardióide
	
	

	108
	001
	UUnd
	Câmera IP de segurança Full HD (2 MP) com tecnologia Full Color Plus, microfone embutido e inteligência artificial para detecção de humanos

• Resolução: Full HD (2 Megapixels / 1920 × 1080 pixels).

• Visão Noturna: Infravermelho (IR) de até 30 metros e luz branca (Full Color) de até 20 metros.

• Inteligência Artificial: Detecção inteligente de humanos embarcada.

• Áudio: Microfone integrado para captação de som ambiente.

• Construção: Índice de proteção IP67 (resistente a poeira e jatos de água), ideal para áreas externas e internas.

• Alimentação: 12 VDC ou PoE Ativo (IEEE 802.3af), que transmite energia e dados pelo mesmo cabo de rede.

• Interface: Conector RJ-45 (10/100BASE-TX)

• Compressão de vídeo: H.265 / H.264

• Sensor de imagem: 1/2.8” 2 Megapixels CMOS

• Lente: Fixa de 3,6 mm (abertura F1.6)

• Ângulo de visão: 88° (horizontal), 44° (vertical) e 105° (diagonal)

• Sensibilidade: 0,005 Lux/F1.6 (colorido) e 0 Lux com IR/LED ligado

• Obturador eletrônico: Automático / Manual (1/3s a 1/100.000s)

Modelo referência:  Câmera IP Intelbras VIP 1230 B Fc+ Full Color + para DVR, 
Modelo de Referencia: Câmera Intelbras IP Vip 1230 B Fc+ Full Color
	
	

	109
	02
	uUnd
	Regua Cabo Hub Usb 2.0 De 4 Portas Rápidas Extensão Usb Pc

	
	

	110
	102
	uUnd
	Caixa de Som Portátil Preto USB, com regulagem de volume, para PC
	
	

	111
	001
	UUnd
	Rotulador eletrônico portátil, com teclado integrado e impressão térmica monocromática, resolução compatível com identificação de materiais e organização de documentos. Compatível com fitas adesivas laminadas de 12 mm de largura, com comprimento aproximado de 8 metros por fita, acompanhado de 5 fitas, bolsa para transporte e fonte de alimentação elétrica. Deve permitir impressão de caracteres alfanuméricos, com alimentação por pilhas ou fonte compatível, conforme especificações do equipamento. Rotulador Brother Pt-m95bk
	
	

	
	TOTAL GERAL R$
	
	


Endereço Completo:_________________________________________________________

_________________________Cidade: _____________________________ Estado:______

Endereço Eletrônico: ________________________________________________________

 Pessoa Responsável por Contatar a CM: _________________________________________

OBS:.
1. Todos os itens (hardware e software) ofertados deverão ser obrigatoriamente do mesmo fabricante e no idioma Português.

2. O prazo de garantia para os itens ofertados não poderá ser inferior a 12 (doze) meses contados a partir da data do fornecimento.

3. Todas as informações técnicas, obrigatoriamente, deverão estar disponíveis em catálogo, ou manual, ou site do fabricante ou ainda em carta escrita pelo fabricante.

Todos os tributos, despesas e os custos, diretos ou indiretos, devem estar incluídos na proposta, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a esse ou qualquer título, devendo a entrega dos materiais serem fornecidos sem ônus adicionais aos preços da proposta, tais como fretes
3
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